# Usuwanie usterek

Wskazanie na wyświetlaczu lasera obrotowego | Wskazanie na wyświetlaczu odbiornika laserowego | Problem | Rozwiązanie
--- | --- | --- | ---
| − | Automatyczne wyłączenie (akumulator lub baterie są rozładowane) | Należy wymienić akumulator lub baterie.
| − | Automatyczne wyłączenie (przekroczona temperatura robocza) | Przed włączeniem należy pozwolić urządzeniu pomiarowemu ochłodzić się do odpowiedniej temperatury. Następnie sprawdzić dokładność pomiarową i w razie konieczności skalibrować urządzenie pomiarowe.
| −/PNK | Nie udało się nawiązać połączenia z pilotem (40) lub odbiornikiem laserowym (41) | Nacisnąć krótko przycisk , aby zamknąć komunikat błędu. Ponownie spróbować nawiązać połączenie. Jeżeli nawiązanie połączenia jest niemożliwe, należy zwrócić się do serwisu firmy Bosch.
| − | Nie udało się nawiązać połączenia ze smartfonem | Nacisnąć krótko przycisk , aby zamknąć komunikat błędu. Ponownie spróbować nawiązać połączenie zob. Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Bosch Levelling Remote App. Jeżeli nawiązanie połączenia jest niemożliwe, należy zwrócić się do serwisu firmy Bosch.
| − | Urządzenie pomiarowe znajduje się na nierównym podłożu (nierówność powyżej 8,5% lub znajduje się w nieprawidłowej pozycji poziomej lub pionowej. | Ustawić urządzenie pomiarowe na nowo, w pozycji poziomej lub pionowej. Ponowna niwelacja rozpocznie się automatycznie.
| − | Przekroczenie maksymalnego czasu niwelacji | Ustawić urządzenie pomiarowe na nowo, w pozycji poziomej lub pionowej. Nacisnąć krótko przycisk , aby rozpocząć niwelację od nowa.
| − | Zmiana pozycji poziomej na pionową i odwrotnie bez wyłączania/włączania urządzenia pomiarowego | Nacisnąć krótko przycisk , aby rozpocząć niwelację od nowa.
| ERR | Nie udało się skalibrować osi X | Przerwać kalibrację przy użyciu , naciskając przycisk . Upewnić się, że pole odbiorcze odbiornika laserowego znajduje się prostopadle do odpowiedniej osi (X/Y) urządzenia pomiarowego. Następnie ponownie rozpocząć kalibrację.
| ERR | Nie udało się skalibrować osi Y
| − | Nie udało się skalibrować osi Z | Przerwać kalibrację przy użyciu , naciskając przycisk . Należy skontrolować prawidłowe ustawienie urządzenia pomiarowego. Następnie ponownie rozpocząć kalibrację.
| ERR | Próba włączenia trybu CenterFind dla osi X nie powiodła się | Nacisnąć dowolny przycisk, aby zamknąć komunikat błędu. Sprawdzić, czy urządzenie pomiarowe i odbiornik laserowy są prawidłowo ustawione. Odbiornik laserowy musi znajdować się w zakresie wychylenia ±8,5% urządzenia pomiarowego. Ponownie włączyć tryb.
| ERR | Próba włączenia trybu CenterFind dla osi Y nie powiodła się
GRL 650 CHVG:
| ERR | Próba włączenia trybu CenterLock dla osi X nie powiodła się | Nacisnąć dowolny przycisk, aby zamknąć komunikat błędu. Sprawdzić, czy urządzenie pomiarowe i odbiornik laserowy są prawidłowo ustawione. Odbiornik laserowy musi znajdować się w zakresie wychylenia ±8,5% urządzenia pomiarowego. Ponownie włączyć tryb.
| ERR | Próba włączenia trybu CenterLock dla osi Y nie powiodła się