# Télécommande

## Alimentation en énergie de la télécommande

Pour la télécommande, nous recommandons d’utiliser des piles alcalines au manganèse.

1. Placez le verrouillage (37) du cache-piles dans la position (p. ex. avec une pièce de monnaie).
2. Ouvrez le cache-piles (39) et insérez les piles.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve à l’intérieur du compartiment à piles.

1. Refermez le cache-piles (39) et replacez le verrouillage (37) dans la position .

- Sortez les piles de la télécommande si vous savez que la télécommande ne va pas être utilisée pendant une période prolongée. En cas de stockage prolongé, les piles peuvent se corroder dans la télécommande.

Remarque : La fonction Bluetooth® reste active tant que les piles sont laissées à l’intérieur de la télécommande. Retirez les piles si vous ne voulez pas que cette fonction consomme de l’énergie.

## Mise en service de la télécommande

Tant que les piles insérées délivrent une tension suffisante, la télécommande est prête à l’emploi.

1. Pour activer la télécommande, actionnez n’importe quelle touche de la télécommande.
2. L’état des axes du laser rotatif est lu et s’affiche au niveau des LED d’état (33) et (34) de la télécommande.

Tant que les LED d’état sont allumées, tout actionnement d’une touche de la télécommande modifie le réglage correspondant du laser rotatif. La LED d’envoi de signal (32) de la télécommande indique qu’un signal a été transmis.

Pour économiser de l’énergie, la télécommande est désactivée après une courte durée et les LED d’état (33) et (34) s’éteignent.

Il n’est pas possible de mettre en marche/d’éteindre l’outil de mesure avec la télécommande.