# Fonksiyonlar

##

CenterFind modunda, rotasyon lazeri otomatik olarak rotasyon başlığının yukarı-aşağı hareketleri ile lazer ışınını lazer alıcının orta çizgisine hizalamaya çalışır.

Lazer ışını, rotasyon lazerinin yatay konumunda rotasyon lazerinin X eksenine göre, Y eksenine göre veya her iki eksene göre aynı anda hizalanabilir, Bakınız CenterFind modu ile eğim belirleme.

Rotasyon lazerinin dikey konumunda, sadece Y eksenine göre bir hizalama mümkündür.

## CenterFind modunu başlatma:

1. Rotasyon lazerini ve lazer alıcıyı, lazer alıcı ilgili rotasyon lazerinin X ekseni veya Y ekseni yönünde olacak şekilde ayarlayın.
2. Lazer alıcıyı, istenen eksen ilgili algılama alanına (54) dik açı yapacak şekilde hizalayın.
3. Lazer ışını her iki eksene göre de hizalanacaksa, rotasyon lazerine bağlı bir lazer alıcıyı ilgili X ve Y eksenleri yönünde konumlandırın.

Her bir lazer alıcı, rotasyon lazerinin ±%8,5'lik dönüş aralığı içinde olmalıdır.

4. Rotasyon lazerini rotasyon modunda açın.

LR 65 G: Ayar menüsünde Center fonksiyonu ilgili CenterFind moduna (CF) ayarlanmış olmalıdır.
Rotasyon lazeri iki eksende hizalanmışsa, bu her iki lazer alıcı için de geçerlidir.

1. X ekseni için CenterFind modunu başlatma: İlgili tuşuna uzun basın veya ilgili ve tuşuna birlikte uzun basın.
2. Y ekseni için CenterFind modunu başlatma: İlgili ve tuşuna birlikte uzun basın.

Lazer ışını her iki eksene de aynı anda hizalanacaksa, ilgili CenterFind modu her lazer alıcıda ayrıca başlatılmalıdır.

CenterFind modu başlatıldıktan sonra, rotasyon lazerinin rotasyon başlığı yukarı-aşağı hareket eder. Arama sırasında metin göstergesinde (n) CFX (X ekseni) veya CFY (Y ekseni) görünür.

Lazer ışını ilgili algılama alanına (54) lazer alıcının orta çizgisi yüksekliğinde temas ederse, orta çizgi göstergesi (q) ve metin göstergesinde (n) XOK (X ekseni) veya YOK (Y ekseni) görünür. Rotasyon lazerinde, bulunan eğimin değeri görüntülenir. CenterFind modu otomatik olarak sonlanır.

## CenterFind modunu iptal etme:

1. İlgili tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

## Hata giderme:

Lazer ışını ilgili dönüş aralığı içinde lazer alıcının orta çizgisini bulamazsa, metin göstergesinde (n) ERR görünür ve tüm LED yön göstergeleri yanar.

1. Hata mesajlarını kapatmak için rotasyon lazerindeki ve lazer alıcı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.
2. Rotasyon lazerini ve lazer alıcıyı, lazer alıcı ilgili rotasyon lazerinin ±%8,5 dönme aralığı içinde olacak şekilde yeniden konumlandırın.

Lazer alıcının X eksenine veya Y eksenine hizalandığından emin olun, bu sayede lazer ışını ilgili algılama alanından (54) yatay olarak geçebilir.

1. Ardından CenterFind modunu yeniden başlatın.

LR 65 G: Rotasyon lazerinin her iki ekseni de bir lazer alıcıya hizalanacaksa, her iki lazer alıcıda da aynı Center fonksiyonu ayarlanmış olmalıdır. CenterFind modu ile CenterLock modunun bir arada kullanılması mümkün değildir.

Eğer bir eksen üzerinde CenterLock modu ayarlanmışsa ve diğer eksen üzerinde CenterFind modu başlatılmışsa, metin göstergesinde (n) dönüşümlü olarak ERR ve CL görünür.

1. Her iki lazer alıcıda da CenterFind modunu ayarlayın ve fonksiyonu yeniden başlatın.

##

CenterFind modunun yardımıyla bir yüzeyin eğimi maks. %8,5 değerine kadar ölçülebilir.

1. Bunun için, rotasyon lazerini eğimli yüzeyin bir ucuna, bir tripod üzerinde yatay bir konumda yerleştirin.

Rotasyon lazerinin X veya Y ekseni, belirlenecek eğimle aynı hizada olmalıdır.

2. Rotasyon lazerini açın ve nivelman yapmasını bekleyin.
3. Lazer alıcıyı ilgili tutucu ile bir ölçüm latasına (78) sabitleyin.
4. Ölçüm latasını, ölçüm aletine yakın olacak biçimde (eğimli yüzeyin aynı alt ucunda) yerleştirin.
5. Lazer alıcıyı ölçüm latasının yüksekliğine göre hizalayarak rotasyon lazerinin lazer ışınının ortada gösterilmesini sağlayın ➊.
6. Ardından ölçüm latasını ilgili lazer alıcıyla birlikte eğimli yüzeyin diğer ucuna yerleştirin ➋.

Ölçüm latasının üzerindeki lazer alıcının konumunun değişmemesine dikkat edin.

7. CenterFind modunu, eğimli yüzeye hizalanan eksen için başlatın.

1. CenterFind modu tamamlandıktan sonra, rotasyon lazerinde ilgili yüzeyin eğimi gösterilir.

##

CenterLock modunda rotasyon lazeri otomatik olarak, rotasyon başlığının yukarı-aşağı hareketleri ile lazer ışınını ilgili lazer alıcının orta çizgisine hizalamaya çalışır. CenterFind modundan farklı olarak, lazer alıcının konumu sürekli kontrol edilir ve rotasyon lazerinin eğimi otomatik olarak ayarlanır. Rotasyon lazerinin ekranında hiçbir eğim değeri gösterilmez.

Rotasyon lazerinin hem yatay konumunda hem de dikey konumunda X ve Y eksenleri için hizalama mümkündür.

## CenterLock modunu başlatma:

1. Rotasyon lazerini ve lazer alıcıyı, lazer alıcı ilgili rotasyon lazerinin X ekseni veya Y ekseni yönünde olacak şekilde ayarlayın.
2. Lazer alıcıyı, istenen eksen ilgili algılama alanına (54) dik açı yapacak şekilde hizalayın.
3. Lazer ışını her iki eksene göre de hizalanacaksa, rotasyon lazerine bağlı bir lazer alıcıyı ilgili X ve Y eksenleri yönünde konumlandırın.

Her bir lazer alıcı, rotasyon lazerinin ±%8,5'lik dönüş aralığı içinde olmalıdır.

4. Rotasyon lazerini rotasyon modunda açın.

1. Lazer alıcının ayar menüsünde, ilgili Center fonksiyonunu CenterLock moduna CL ayarlayın.

Rotasyon lazeri iki eksende hizalanmışsa, bu her iki lazer alıcı için de geçerlidir.

2. X ekseni için CenterLock modunu başlatma: İlgili tuşuna uzun basın veya ilgili ve tuşuna birlikte uzun basın.
3. Y ekseni için CenterLock modunu başlatma: İlgili ve tuşuna birlikte uzun basın.

Lazer ışını her iki eksene de aynı anda hizalanacaksa, CenterLock modu her lazer alıcıda ayrı olarak başlatılmalıdır.

CenterLock modu başlatıldıktan sonra, rotasyon lazerinin rotasyon başlığı yukarı ve aşağı hareket eder. Arama sırasında metin göstergesinde (n) CLX (X ekseni) veya CLY (Y ekseni) görünür.

Lazer ışını ilgili algılama alanına (54) lazer alıcının orta çizgisi yüksekliğinde temas ederse, orta çizgi göstergesi (q) ve metin göstergesinde (n) LOC görünür. Rotasyon lazerinin başlangıç ekranında, ilgili eksene yönelik CenterLock sembolü görüntülenir.

Lazer alıcının veya rotasyon lazerinin konumu değişirse, rotasyon lazerinin eğimi otomatik olarak ayarlanır.

- CenterLock moduyla çalışırken, rotasyon lazerini ve lazer alıcıyı yanlışlıkla hareket ettirmemeye dikkat edin. Eğimin otomatik uyarlanması nedeniyle konum değiştirildiğinde hatalı ölçümler ortaya çıkabilir.

## CenterLock modunu iptal etme/sonlandırma:

1. İlgili tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

Lazer ışını bu noktada lazer alıcının orta çizgisi ile başarılı bir şekilde hizalanmışsa, rotasyon lazerinde ayarlanan eğim ilgili CenterLock modu iptal edilse bile korunur.

## Hata giderme:

Lazer ışını lazer alıcının orta çizgisini 2 dakika içinde bulamazsa (mod başlangıcından veya konum değişikliğinden bağımsız olarak), metin göstergesinde (n) ERR görünür ve tüm LED yön göstergeleri yanar.

1. Hata mesajlarını kapatmak için rotasyon lazerindeki ve lazer alıcı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.
2. Rotasyon lazerini ve lazer alıcıyı, lazer alıcı ilgili rotasyon lazerinin ±%8,5 dönme aralığı içinde olacak şekilde yeniden konumlandırın.

Lazer alıcının X eksenine veya Y eksenine hizalandığından emin olun, bu sayede lazer ışını ilgili algılama alanından (54) yatay olarak geçebilir.

1. Ardından CenterLock modunu yeniden başlatın.

Rotasyon lazerinin her iki ekseni de bir lazer alıcıya hizalanacaksa, her iki lazer alıcıda da aynı Center fonksiyonu ayarlanmış olmalıdır. CenterLock modu ile CenterFind modunun bir arada kullanılması mümkün değildir.

Eğer bir eksen üzerinde CenterFind modu ayarlanmışsa ve diğer eksen üzerinde CenterLock modu başlatılmışsa, metin göstergesinde (n) dönüşümlü olarak ERR ve CF görünür.

1. Her iki lazer alıcıda CenterLock modunu ayarlayın ve fonksiyonu yeniden başlatın.

##

Lazer alıcının stroboskop ışığı için elektronik filtresi vardır. Bu filtre örneğin yapı makinelerinin uyarı ışıklarından kaynaklanabilecek bozuklukları önler.