# Opis urządzenia i jego zastosowania

##

Odbiornik laserowy jest przeznaczony do szybkiego lokalizowania obracających się wiązek lasera o długości fali podanej w Danych technicznych.

Ponadto odbiornik laserowy LR 60 jest przeznaczony do sterowania modelem GRL 600 CHV przez Bluetooth®, a odbiornik laserowy LR 65 G do sterowania modelem GRL 650 CHVG.

Odbiornik laserowy jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz.

##

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do odbiornika laserowego na stronach graficznych.

(54) | Pole odbiorcze wiązki lasera
(55) | Wskaźnik LED kierunku „wiązka lasera powyżej linii środkowej”
(56) | Wskaźnik LED linii środkowej
(57) | Wskaźnik LED kierunku „wiązka lasera poniżej linii środkowej”
(58) | Wyświetlacz (przednia i tylna strona)
(59) | Głośnik
(60) | Libella
(61) | Hak do zawieszenia
(62) | Znacznik środka
(63) | Magnesy
(64) | Gniazdo mocowania uchwytu
(65) | Numer seryjny
(66) | Pokrywa wnęki baterii
(67) | Blokada pokrywy wnęki baterii
(68) | Przycisk osi Y
(69) | Przycisk osi X
(70) | Przycisk trybu
(71) | Przycisk regulacji dokładności odbioru
(72) | Włącznik/wyłącznik
(73) | Przycisk sygnału dźwiękowego/głośności
(74) | Libella uchwytuA)
(75) | Referencyjna linia środkowa na uchwycieA)
(76) | UchwytA)
(77) | Pokrętło uchwytuA)
(78) | Łata mierniczaA)
(79) | Śruba mocująca uchwytuA)

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.

### Wskazania

(j) | Wskazanie stanu naładowania akumulatora/baterii lasera obrotowego
(k) | Wskaźnik połączenia Bluetooth®
(l) | Wskazanie dokładności odbioru
(m) | Wskazanie jednostki miary
(n) | Wskazanie tekstowe
(o) | Wskazanie kierunku „wiązka lasera poniżej linii środkowej”
(p) | Wskazanie sygnału dźwiękowego/głośności
(q) | Wskazanie linii środkowej
(r) | Wskazanie baterii odbiornika laserowego
(s) | Wskazanie kierunku „wiązka lasera powyżej linii środkowej”

##

Odbiornik laserowy | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Numer katalogowy | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Temperatura robocza | –10°C … +50°C | –10°C … +50°C
Temperatura przechowywania | –20°C … +70°C | –20°C … +70°C
Maks. wysokość stosowania ponad wysokością referencyjną | 2000 m | 2000 m
Wilgotność względna, maks. | 90% | 90%
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 61010‑1 | 2A) | 2A)
Baterie | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Odbiornik laserowy Bluetooth®
zakres częstotliwości pracy | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
maks. moc nadawania | 6,3 mW | 6,3 mW
maks. zasięg sygnałuB) | 100 m | 100 m
klasa | 1 | 1
kompatybilność | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Odbierana długość fali | 600–800 nm | 500–570 nm
Odbierana prędkość obrotowa | >120 min−1 | >120 min−1
Maks. zasięg pracyD)
z modelem GRL 600 CHV | 300 m | −
z modelem GRL 650 CHVG | − | 325 m
Kąt odbioru | ±35° | ±35°
Dokładność odbioruE)F)
bardzo wysoka | ±0,5 mm | ±0,5 mm
wysoka | ±1 mm | ±1 mm
średnia | ±2 mm | ±2 mm
niska | ±5 mm | ±5 mm
bardzo niska | ±10 mm | ±10 mm
Czas pracy ok. | 50 h | 50 h
WagaG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Wymiary (długość × szerokość × wysokość) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Stopień ochrony | IP67 | IP67

A)

  Występuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzące, jednak od czasu do czasu okresowo należy spodziewać się zjawiska przewodzenia prądu spowodowanego kondensacją.

B)

  Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku barier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp.) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.

C)

  W przypadku urządzeń Bluetooth® Low Energy nawiązanie połączenia może – w zależności od modelu i systemu operacyjnego – okazać się niemożliwe. Urządzenia Bluetooth® muszą obsługiwać profil SPP.

D)

  Zasięg pracy może się zmniejszyć przez niekorzystne warunki otoczenia (np. bez‌pośrednie nasłonecznienie).

E)

  W zależności od odległości pomiędzy odbiornikiem laserowym a laserem obrotowym oraz klasy i typu lasera zastosowanego lasera obrotowego

F)

  Niekorzystne warunki (na przykład silne nasłonecznienie) mogą mieć negatywny wpływ na dokładność odbioru.

G)

  Waga bez baterii

Do jednoznacznej identyfikacji odbiornika laserowego służy numer serii (65), znajdujący się na tabliczce znamionowej.