# Пайдалану нұсқаулары

##

Ватерпастың (60) көмегімен лазер қабылдағышын тігінен (перпендикуляр бойынша) туралауға болады. Қисық қойылған лазер қабылдағышы өлшеу қателерін тудырады.

##

Лазер қабылдағышының оң және сол жағындағы орта белгісінде (62) қабылдау өрісінің (54) ортасынан өтетін лазер сәулесінің орналасуын белгілеуге болады.

Лазер қабылдағышының белгілеу кезінде дәл тігінен (көлденең лазер сәулесінде ) немесе көлденеңінен (тік лазер сәулесінде) туралануын қамтамасыз етіңіз, әйтпесе белгілер лазер сәулесінен жылжып кетеді.

##

Лазер қабылдағышын ұстағыштың (76) көмегімен өлшегіш рейкаға (78) да, макс. ені 65 мм құрайтын басқа да көмекші құралдарға бекітуге болады.

1. Ұстағышты (76) бекіткіш бұрандамен (79) лазер қабылдағышының артқы жағындағы бекіткішке (64) бұрап бекітіңіз.
2. Ұстағыштың айналмалы реттегішін (77) жіберіңіз, ұстағышты, мысалы, өлшегіш рейкаға (78) жылжытып, айналмалы реттегішті (77) қайтадан бұрап бекітіңіз.

Ватерпастың (74) көмегімен ұстағышты (76) және лазер қабылдағышын көлденеңінен туралауға болады. Қисық қойылған лазер қабылдағышы өлшеу қателерін тудырады.

Ұстағыштағы анықтамалық ортаңғы сызық (75) ортаңғы белгімен (62) бірдей биіктікте орналасқан және лазер сәулесін белгілеу үшін пайдаланылуы мүмкін.

##

Берік бекіту керек болмаса, лазер қабылдағышын магниттердің (63) көмегімен болат бөліктерге бекітуге болады.