# ترتيب الوظائف

الوظيفة ممكنة مع LR 60 و | GRL 600 CHV | الليزر الدوار مع شعاع الليزر الأحمر (600−800 نانومتر)
--- | --- | ---
مبين حالة شحن جهاز الليزر الدوار | ● | −
بيانات الاتجاه لموضع شعاع الليزر | ● | ●
بيان الارتفاع النسبي | ● | ●
وضع CenterFind | ● | −

الوظيفة ممكنة مع LR 65 G و | GRL 650 CHVG | الليزر الدوار مع شعاع الليزر الأخضر (500−570 نانومتر)
--- | --- | ---
مبين حالة شحن جهاز الليزر الدوار | ● | −
بيانات الاتجاه لموضع شعاع الليزر | ● | ●
بيان الارتفاع النسبي | ● | ●
وضع CenterFind | ● | −
الوضع CenterLock‏ | ● | −