# Kontrola tačnosti i kalibrisanje mernog alata

Proveru preciznosti i kalibraciju treba da vrše samo obučene i kvalifikovane osobe. Moraju biti upoznati sa pravilnim postupkom sprovođenja provere tačnosti kalibracije mernog alata.

Da biste trajno dobijali tačne rezultate, najmanje 1× godišnje izvršite kalibraciju ili proverite merni alat u korisničkom servisu kompanije Bosch.

##

Najveći uticaj vrši temperatura okoline. Temperaturne razlike koje posebno idu od poda uvis mogu skrenuti laserski zrak.

Da bi se termički uticaji toplote koja dolazi sa poda sveli na najmanju meru, preporučuje se korišćenje mernog alata na stativu. Postavite merni alat osim toga prema mogućnostima u sredinu radne površine.

Pored spoljašnjih uticaja takođe i uticaji specifični za uređaje (kao npr. nagli padovi ili snažni udari) mogu da dovedu do odstupanja. Iz tog razloga pre svakog početka rada proverite preciznost nivelacije.

Ukoliko prilikom provere preciznosti nivelisanja merni alat prekorači maksimalno odstupanje, izvršite kalibraciju ili proverite merni alat u korisničkom servisu kompanije Bosch.

##

Za pouzdan i tačan rezultat se preporučuje provera preciznosti nivelacije na slobodnoj mernoj deonici od 30 m na čvrstoj podlozi ispred zida. Za svaku osu izvršite kompletan proces merenja.

1. Montirajte merni alat u horizontalnom položaju na rastojanju od 30 m od zida na stativ, ili ga postavite na čvrstu ravnu pod‌logu.
2. Uključite merni alat.

1. Po završetku nivelisanja, označite sredinu laserske tačke na zidu (tačka Ⅰ).

1. Merni alat okrenite za 180°, a da ne pomerate visinu.
2. Sačekajte da se merni alat izniveliše.
3. Označite sredinu laserskog zraka na zidu (tačka Ⅱ).

Vodite računa o tome da se tačka Ⅱ uspravno nalazi iznad odnosno ispod tačke Ⅰ.

4. Okrenite merni alat za 90° i ponovite merni postupak za drugu osu.

Na mernoj deonici od 30 m maksimalno dozvoljeno odstupanje iznosi ±1,5 mm. Razlika d između tačaka Ⅰ i Ⅱ dakle pri svakom od dva procesa merenja sme da iznosi najviše 3 mm.

##

Za proveru vam je potrebna slobodna merna deonica od 10 m na čvrstoj podlozi ispred zida.

1. Pričvrstite na zid jedan vertikalan kanap.
2. Postavite merni alat u vertikalnom položaju na čvrstu, ravnu podlogu.
3. Uključite merni alat i pustite ga da se niveliše.
4. Centrirajte tako merni alat, da laserski zrak vertikalni kanap tačno pogađa po sredini na gornjem kraju.
5. Razlika d između laserskog zraka i vertikalnog kanapa na donjem kraju kanapa prikazuje odstupanje mernog alata od vertikale.

Kod merne deonice od 10 m maksimalno dozvoljeno odstupanje iznosi ±1 mm. Razlika d dakle sme da iznosi najviše 1 mm.

##

Sledeće radove smeju da obavljaju isključivo dobro obučene i kvalifikovane osobe. Moraju biti upoznati sa pravilnim postupkom sprovođenja provere tačnosti kalibracije mernog alata.

- Kalibraciju mernog alata izvršite naročito precizno ili proverite merni alat u Bosch servisnoj službi. Neprecizna kalibracija dovodi do pogrešnih rezultata u merenju.

- Pokrenite kalibraciju samo kada je neophodno izvršiti kalibrisanje mernog alata. Kada merni alat bude u režimu kalibracije, prvo morate da izvršite kalibraciju vrlo precizno i do kraja, kako se kasnije ne bi generisali netačni rezultati merenja.

- Nakon svake kalibracije proverite preciznost nivelisanja. Ukoliko je odstupanje izvan okvira maksimalno dozvoljenih vrednosti, dajte da se merni alat proveri u Bosch servisnoj službi.

### Kalibracija X i Y‑ose

Kalibracija GRL 600 CHV je moguća samo pomoću prijemnika lasera LR 60, a kalibracija GRL 650 CHVG samo pomoću LR 65 G. Prijemnik lasera mora pomoću mernog alata preko Bluetooth® veze da se poveže videti Uspostavljanje veze sa daljinskim upravljačem/prijemnikom lasera.

Merni alat i prijemnik lasera tokom kalibracije ne smeju da menjaju položaj (sa izuzetkom opisanih usmeravanja i okretanja). Zato merni alat postavite na čvrstu, ravnu podlogu i pričvrstite prijemnik lasera.

Kalibracija bi po mogućstvu trebalo da se vrši preko Bosch Levelling Remote App. Kod upravljanja putem aplikacije nema mogućnosti za grešku, jer bi u suprotnom merni alat mogao neopreznim pritiskom tastera promeniti položaj.
Kod kalibracije bez aplikacije, odgovarajući tasteri na mernom alatu moraju da se pritisnu, daljinsko upravljanje se ne može koristiti tokom kalibracije.

Potrebna vam je slobodna merna deonica od 30 m na čvrstoj podlozi. Ako takva merna deonica nije dostupna, kalibracija može da se izvrši i sa manjom preciznošću nivelisanja na mernoj deonici od 15 m.

## Montaža mernog alata i prijemnika lasera za kalibraciju:

1. Montirajte merni alat u horizontalnom položaju na rastojanju od 30 m odn. 15 m od prijemnika lasera na stativ (43) ili ga postavite na čvrstu ravnu pod‌logu.
2. Pričvrstite prijemnik lasera sigurno na odgovarajuću visinu:

- ili na zid odn. neku drugu površinu sa magnetima ili na kuke za vešanje prijemnika lasera,
- ili na stabilno pričvršćeno pomoćno sredstvo sa držačem prijemnika lasera.

videti Pričvršćivanje pomoću držača

## Usmeravanje mernog alata za kalibraciju:

1. Usmerite merni alat tako, da utisnuti prikaz X‑osa na mernom alatu "+" stranom pokazuje ka prijemniku lasera. X‑osa pritom mora da stoji vertikalno u odnosu na prijemnik lasera.

## Pokretanje kalibracije:

Kalibracija preko Bosch Levelling Remote App:

1. Uključite merni alat.
2. Pokrenite kalibraciju u aplikaciji.
3. Pratite u nastavku uputstva u aplikaciji.

Kalibracija bez aplikacije:

1. Uključite merni alat i prijemnik lasera.
2. Uverite se, da su oni povezani putem Bluetooth® veze.
3. Da biste pokrenuli kalibraciju, istovremeno pritisnite taster na prijemniku lasera i taster na prijemniku lasera.
4. Na displeju prijemnika lasera se pojavljuje CAL.
5. Za prekid kalibracije po potrebi, dugo pritiskajte taster na prijemniku lasera.

## Vršenje kalibracije bez aplikacije:

1. U meniju koji se nakon početka kalibracije pojavljuje na displeju mernog alata, izaberite postojeće rastojanje između mernog alata i prijemnika lasera.
2. Pritisnite za to taster odnosno .
3. Svoj izbor potvrdite sa , pritiskom tastera .

1. Za potvrdu izabrane merne deonice uključujući pripadajuću preciznost nivelisanja u sledećem meniju (), pritisnite taster .
2. Za povratak na izbor merne deonice (), pritisnite taster .

1. Podesite prijemnik lasera po visini, tako da se varijabilni laserski zrak (8) na prijemniku lasera prikazuje u sredini. videti Prikazi pravca
2. Pričvrstite prijemnik lasera sigurno na tu visinu.

## Kalibracija X-ose:

1. Proverite da li su merni alat i prijemnik lasera usmereni jedan prema drugom kao što je prikazano na slici ("+" strana X‑ose je usmerena prema prijemniku lasera).
2. Počnite kalibraciju X-ose pomoću , pritiskom tastera .

1. Ako se ovaj korak pojavi na displeju, okrenite merni alat za 180°, tako da "–" strana X‑ose bude usmerena ka prijemniku lasera.

Prilikom svakog okretanja vodite računa o tome da ne menjate visinu i nagib mernog alata.

1. Okretanje potvrdite sa , pritiskom tastera .
2. Kalibracija X-ose se nastavlja.

Ako je kalibracija X‑ose uspešno izvršena, ovaj simbol se pojavljuje na displeju mernog alata.

1. Nastavite kalibraciju pomoću , pritiskom tastera .

## Kalibracija Y-ose:

1. Okrenite merni alat u smeru strelice za 90°, tako da "+" strana Y‑ose bude usmerena ka prijemniku lasera.
2. Okretanje potvrdite sa , pritiskom tastera .

1. Ako se ovaj korak pojavi na displeju, okrenite merni alat za 180°, tako da "–" strana Y‑ose bude usmerena ka prijemniku lasera.
2. Okretanje potvrdite sa , pritiskom tastera .
3. Kalibracija Y-ose se nastavlja.

Ako je kalibracija Y‑ose uspešno izvršena, ovaj simbol se pojavljuje na displeju mernog alata.

1. Završite kalibraciju Y-ose pomoću , pritiskom tastera .

Ovaj simbol potvrđuje uspešnu kalibraciju X i Y‑ose sa preciznošću nivelisanja izabranom na početku.

1. Završite kalibraciju pomoću , pritiskom tastera .

Ako je kalibracija uspešno završena, merni alat će se automatski isključiti.

## Kalibracija nije uspela:

Ako je kalibracija X odn. Y-ose bila neuspešna, odgovarajuća poruka o grešci će se pojaviti na displeju mernog alata. Na displeju prijemnika lasera se prikazuje ERR.

1. Prekinite kalibraciju pomoću , pritiskom tastera .
2. Uverite se, da su merni alat i prijemnik lasera pravilno usmereni (pogledajte opis dalje gore).
3. Pokrenite ponovo kalibraciju u aplikaciji.

Ukoliko kalibracija ponovo ne uspe, merni alat morate da proverite u Bosch servisnoj službi.

### Kalibracija Z-ose

Za kalibraciju vam je potrebna slobodna merna deonica od 10 m na čvrstoj podlozi ispred zida.

1. Pričvrstite na zid jedan vertikalan kanap.
2. Postavite merni alat na čvrstu, ravnu podlogu.
3. Uključite merni alat i pustite ga da se niveliše.
4. Usmerite merni alat tako, da laserski zrak vertikalno pogađa zid i da preseca vertikalni kanap.
5. Isključite merni alat.
6. Držite taster pritisnut i pritisnite potom kratko taster .
7. Merni alat se uključuje.
8. Sačekajte da se merni alat izniveliše.

1. Usmerite laserski zrak tako da on bude što paralelniji sa vertikalnim kanapom.

1. Nagnite laserski zrak u pravcu ◀, pritiskom na taster . Nagnite laserski zrak u pravcu ▶, pritiskom na taster .
2. Ako nije moguće da se laserski zrak usmeri paralelno sa vertikalnim kanapom, usmerite merni alat precizno ka zidu i ponovo započnite proces kalibracije.
3. Ako je laserski zrak paralelno usmeren, memorišite kalibraciju pomoću , pritiskom tastera .

Ovaj simbol potvrđuje uspešnu kalibraciju Z‑ose. Istovremeno prikaz statusa (12) 3x treperi u zele‌noj boji.

1. Završite kalibraciju pomoću , pritiskom tastera .

1. Ako je kalibracija uspešno završena, merni alat će se automatski isključiti.

Ako kalibracija Z‑ose nije uspela, pojaviće se ova poruka o grešci.

1. Prekinite kalibraciju pomoću , pritiskom tastera .
2. Uverite se u to da je referentna vertikala u oblasti zakretanja rotacione glave, i ponovo započnite kalibraciju.

Vodite računa o tome da se merni alat ne pomera tokom kalibracije.

Ukoliko kalibracija ponovo ne uspe, merni alat morate da proverite u Bosch servisnoj službi.