# Patarei

## Patareide paigaldamine/vahetamine

Laserikiire vastuvõtjas on soovitatav kasutada leelismangaanpatareisid.

1. Pöörake patareipesa kaane fiksaator (67) (nt mündi abil) asendisse .
2. Tehke patareipesa kaas (66) lahti ja pange patareid sisse.

Järgige sealjuures patareipesa siseküljel toodud kujutisele vastavat õiget polaarsust.

Vahetage alati kõik patareid korraga. Kasutage ainult ühe tootja ja ühesuguse mahtuvusega patareisid.

1. Sulgege patareipesa kaas (66) ja pöörake patareipesa kaane fiksaator (67) asendisse .

Patareinäidik (r) näitab laserikiire vastuvõtja patareide laetuse taset.

Näit | Mahtuvus
--- | ---
| 50−100%
| 5−50%
| 2−5%
| 0−2%

- Kui te laserikiire vastuvõtjat pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja. Patareid võivad pikemaajalisel laserikiire vastuvõtjas seismisel korrodeeruda.

## Pöördlaseri laetuse taseme näit

Laetuse taseme näidik (j) näitab pöördlaseri aku või patareide laetuse taset, kui pöördlaser on sisse lülitatud ning laserikiire vastuvõtja ja pöördlaseri vahel on Bluetooth®-ühendus.

Näit | Mahtuvus
--- | ---
| 60−100%
| 30−60%
| 5−30%
| 0−5%