# Přiřazení funkcí

Funkce je možná s LR 60 a | GRL 600 CHV | Rotační laser s červeným laserovým paprskem (600–800 nm)
--- | --- | ---
Ukazatel stavu nabití rotačního laseru | ● | −
Ukazatele směru pro polohu laserového paprsku | ● | ●
Ukazatel relativní výšky | ● | ●
Režim CenterFind | ● | −

Funkce je možná s LR 65 G a | GRL 650 CHVG | Rotační laser se zeleným laserovým paprskem (500–570 nm)
--- | --- | ---
Ukazatel stavu nabití rotačního laseru | ● | −
Ukazatele směru pro polohu laserového paprsku | ● | ●
Ukazatel relativní výšky | ● | ●
Režim CenterFind | ● | −
Režim CenterLock | ● | −