# Toimintojen kohdennus

Toimintoa voi käyttää laitteilla LR 60 ja | GRL 600 CHV | Pyörivä laser punaisella lasersäteellä (600−800 nm)
--- | --- | ---
Pyörivän laserin lataustilan näyttö | ● | −
Lasersäteen sijainnin suuntanuolet | ● | ●
Suhteellisen korkeuden näyttö | ● | ●
CenterFind-tila | ● | −

Toimintoa voi käyttää laitteilla LR 65 G ja | GRL 650 CHVG | Pyörivä laser vihreällä lasersäteellä (500−570 nm)
--- | --- | ---
Pyörivän laserin lataustilan näyttö | ● | −
Lasersäteen sijainnin suuntanuolet | ● | ●
Suhteellisen korkeuden näyttö | ● | ●
CenterFind-tila | ● | −
CenterLock-tila | ● | −