# Tryby pracy

##

Pozycja osi X i Y jest zaznaczona na obudowie powyżej głowicy. Znaczniki znajdują się dokładnie nad wgłębieniami ułatwiającymi pozycjonowanie (16) przy dolnej krawędzi obudowy oraz na dolnej rękojeści. Za pomocą wgłębień ułatwiających pozycjonowanie można wyrównać pozycję urządzenia pomiarowego względem osi.

##

Wszystkie trzy tryby pracy są możliwe przy ustawieniu urządzenia pomiarowego w pozycji poziomej i pionowej.

Tryb obrotowy
Tryb obrotowy jest polecany szczególnie przy korzystaniu z odbiornika laserowego. Do wyboru są różne prędkości obrotowe.

Tryb liniowy
W tym trybie pracy zmienna wiązka lasera porusza się w ograniczonym zakresie kąta otwarcia. Widoczność wiązki lasera jest przez to lepsza (w po‌równaniu do trybu obrotowego). Do wyboru są różne kąty otwarcia.

Tryb punktowy
W tym trybie pracy możliwe jest osiągnięcie najlepszej widoczności zmiennej wiązki lasera. Można ją wykorzystać do łatwego przenoszenia punktów wysokości lub do sprawdzania położenia w jednej linii lub płaszczyźnie.

Tryb liniowy i tryb punktowy nie mogą być stosowane w połączeniu z odbiornikiem laserowym (41).

##

Po włączeniu urządzenie pomiarowe znajduje się w trybie obrotowym z ustawioną standardową prędkością obrotową (600 min–1).

1. Nacisnąć przycisk na urządzeniu pomiarowym lub na pilocie, aby przełączyć się z trybu liniowego na tryb obrotowy.

1. Aby zmienić prędkość obrotową, należy nacisnąć przycisk na urządzeniu pomiarowym lub na pilocie tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana prędkość.

Na ekranie startowym ustawiona prędkość obrotowa jest widoczna na wskazaniu prędkości obrotowej (a).

Do pracy z odbiornikiem laserowym należy wybrać najwyższą prędkość obrotową. Podczas pracy z odbiornikiem laserowym, dla lepszej widoczności wiązki lasera, należy zmniejszyć prędkość obrotową i użyć okularów do pracy z laserem (50).

##

1. Nacisnąć przycisk na urządzeniu pomiarowym lub na pilocie, aby przełączyć się na tryb liniowy lub punktowy.

1. Aby zmienić kąt otwarcia, należy naciskać przycisk na urządzeniu pomiarowym lub na pilocie, tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany tryb.
2. Przy każdym naciśnięciu przycisku kąt otwarcia będzie zmniejszany aż do osiągnięcia trybu punktowego.
3. Po osiągnięciu 360° urządzenie pomiarowe znajdzie się ponownie w trybie obrotowym, a prędkość rotacyjna będzie ostatnio ustawioną prędkością.

Z uwagi na zjawisko inercji laser może wychylać się nieznacznie poza punkty krańcowe linii laserowej.

##

W trybie liniowym oraz punktowym można ustawić linię laserową lub punkt laserowy w dowolnym miejscu znajdującym się w płaszczyźnie obrotu lasera. Możliwy jest obrót o 360°.

1. Nacisnąć przycisk na urządzeniu pomiarowym lub przycisk na pilocie, aby wykonać obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Nacisnąć przycisk na urządzeniu pomiarowym lub przycisk na pilocie, aby wykonać obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

##

W przypadku pozycji pionowej urządzenia pomiarowego punkt laserowy, linię laserową lub płaszczyznę obrotu można obracać w zakresie ±8,5% wokół osi X w celu łatwiejszego wyrównywania w jednej linii lub w płaszczyźnie.

1. W celu uruchomienia funkcji należy nacisnąć przycisk na urządzeniu pomiarowym lub na pilocie.
2. Pojawi się menu ustawienia nachylenia osi Y, zacznie migać symbol osi Y.

1. Aby obrócić płaszczyznę obrotu, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk lub na urządzeniu pomiarowym albo przycisk lub tak długo, aż zostanie osiągnięta żądana pozycja.

##

Aby nakierować urządzenie pomiarowe znajdujące się w pozycji pionowej na punkt odniesienia na podłodze, można skierować zmienną wiązkę lasera (8) jako punkt w pionie do dołu. Funkcję punktu w pionie można włączyć tylko za pomocą pilota lub Bosch Levelling Remote App.

Zmienna wiązka lasera używana jako punkt w pionie nie posiada funkcji automatycznej niwelacji. Dlatego należy upewnić się, że urządzenie pomiarowe było zniwelowane przy włączaniu funkcji punktu w pionie.

1. Nacisnąć przycisk na pilocie, aby uruchomić funkcję punktu pionowego skierowanego w dół.
2. Przy ustawieniu zmiennej wiązki lasera w pionie widoczny jest symbol funkcji punktu pionowego na wyświetlaczu.
3. Po włączeniu funkcji pojawi się wskazanie funkcji punktu pionowego (f) na ekranie startowym.