# Өлшеу құралының дәлдігін тексеру және калибрлеу

Дәлдік тексерісін және калибрлеуді тек жоғары деңгейде оқытылған және білікті мамандарға орындауға рұқсат етіледі. Олар өлшеу құралының дәлдігін тексеру немесе өлшеу құралын калибрлеу кезіндегі заңдылықпен таныс болуы керек.

Үнемі дәл нәтижелер алу үшін жылына кемінде 1 рет калибрлеу әрекетін орындаңыз немесе өлшеу құралын Bosch қызмет көрсету орталығына тексертіңіз.

##

Қоршау температурасы ең күшті әсер етеді. Еденден жоғарыға болған температура өзгерістері лазер сәулесін ауытқуы мүмкін.

Жерден көтерілген жылудан температуралық әсерлерді барынша азайту үшін, өлшеу құралын штативте пайдалануға кеңес беріледі. Оған қоса өлшеу құралын мүмкіндігінше жұмыс аймағының ортасына қойыңыз.

Сыртқы әсерлерден тыс аспаптық әсерлер де (мысалы қағылыс немесе қатты соққылар) ауытқуларға алып келуі мүмкін. Сол үшін әр жұмыстан алдын нивелирлеу дәлдігін тексеріңіз.

Егер өлшеу құралы нивелирлеу дәлдігін тексеру кезінде максималды ауытқу шамасынан асырса, калибрлеу әрекетін орындаңыз немесе өлшеу құралын Bosch қызмет көрсету орталығына тексертіңіз.

##

Тиісті және дәл нәтижеге қол жеткізу үшін, берік бетте қабырғадан 30 м шамасындағы еркін өлшеу қашықтығында нивелирлеу дәлдігін тексеруге кеңес беріледі. Осьтердің екеуін де толық өлшеу процедурасынан өткізіңіз.

1. Өлшеу құралын көлденең күйде қабырғадан 30 м шамасындағы арақашықтықта штативке монтаждаңыз немесе оны берік әрі тегіс бетке қойыңыз.
2. Өлшеу құралын қосыңыз.

1. Нивелирлеу аяқталғаннан кейін, лазер сәулесінің ортасын қабырғада (Ⅰ нүкте) белгілеңіз.

1. Өлшеу құралын 180°-қа бұрап, биіктігін өзгертпеңіз.
2. Өлшеу құралы нивелирленгенше күтіңіз.
3. Лазер сәулесінің ортасын қабырғада (Ⅱ нүкте) белгілеңіз.

Ⅱ нүктенің Ⅰ нүктенің үстінде немесе астында тік орналасқанына көз жеткізіңіз.

4. Өлшеу құралын 90°-қа бұрап, өлшеу әрекетін басқа ось үшін қайталаңыз.

30 м өлшеу қашықтығында рұқсат етілген максималды ауытқу ±1,5 мм құрайды. Осылайша Ⅰ мен Ⅱ нүктелер арасындағы d айырмашылығы екі өлшеу әрекетінің әрқайсысында ең көбі 3 мм құрауы керек.

##

Тексеру үшін берік бетте биіктігі 10 м қабырғадан бос арақашықтық қажет.

1. Қабырғаға тіктеуіш бауды бекітіңіз.
2. Өлшеу құралын тік күйде берік, тегіс бетке қойыңыз.
3. Өлшеу құралын қосып, нивелирлеу орындалғанша күтіңіз.
4. Өлшеу құралын лазер сәулесі тіктеуіш баумен жоғарғы ұшында дәл ортада жанасатындай етіп туралаңыз.
5. Лазер сәулесі мен тіктеуіш баудың астыңғы ұшы арасындағы d айырмашылығы өлшеу құралының тік сызықтан ауытқуын көрсетеді.

Биіктігі 10 м құрайтын өлшеу қашықтығында рұқсат етілген максималды ауытқу ±1 мм құрайды. Сондықтан d айырмашылығы ең көбі 1 мм құрауы керек.

##

Төмендегі жұмыстарды тек жақсы оқытылған және білікті тұлғалар ғана орындауы керек. Олар өлшеу құралының дәлдігін тексеру немесе өлшеу құралын калибрлеу кезіндегі заңдылықпен таныс болуы керек.

- Өлшеу құралын дәлме-дәл калибрлеңіз немесе өлшеу құралын Bosch қызмет көрсету орталығына тексертіңіз. Дәл емес калибрлеу дұрыс емес өлшеу нәтижелеріне әкеледі.

- Калибрлеуді өлшеу құралын калибрлеу қажет болғанда ғана іске қосыңыз. Өлшеу құралы калибрлеу режимінде болғанда, калибрлеуді соңына дейін дәлме-дәл орындау керек, сонда өлшеу нәтижелері қате болмайды.

- Әр калибрлеу әрекетінен кейін нивелирлеу дәлдігін тексеріңіз . Ауытқу рұқсат етілген максималды шамадан тыс болса, өлшеу құралын Bosch қызмет көрсету орталығына тексерту керек.

### X және Y осі бойынша калибрлеу

GRL 600 CHV үлгісін тек LR 60 лазер қабылдағышының көмегімен, ал GRL 650 CHVG үлгісін тек LR 65 G көмегімен калибрлеуге болады. Лазер қабылдағышы өлшеу құралына Bluetooth® арқылы қосылып тұруы тиіс қараңыз Қашықтан басқару құралымен/лазер қабылдағышымен байланыс орнату.

Өлшеу құралын және лазер қабылдағышын калибрлеу барысында орнын ауыстыруға болмайды (сипатталған туралау немесе бұрау әрекеттерін қоспағанда). Сондықтан өлшеу құралын берік, тегіс бетке қойып, лазер қабылдағышын мықтап бекітіңіз.

Калибрлеу әрекетін мүмкіндігінше Bosch Levelling Remote App арқылы орындау қажет. Қолданба арқылы басқарылғанда, түймелерді абайсыз басқан жағдайда, өлшеу құралының орны ауысатындай ақаулық жағдайлары есептен шығарылады.
Қолданбасыз калибрлеген кезде өлшеу құралындағы тиісті түймелерді басып тұру керек, калибрлеу барысында қашықтан басқару құралын пайдалану мүмкін емес.

Берік бетте 30 м бос арақашықтық қажет болады. Мұндай арақашықтық қолжетімді болмаса, калибрлеу әрекетін төменірек нивелирлеу дәлдігімен де ұзындығы 15 м өлшеу қашықтығында орындауға болады.

## Өлшеу құралын және лазер қабылдағышын калибрлеу үшін монтаждау:

1. Өлшеу құралын көлденең күйде лазер қабылдағышынан 30 м немесе 15 м арақашықтығында штативке (43) монтаждаңыз немесе оны берік, тегіс бетке қойыңыз.
2. Лазер қабылдағышын жарамды биіктікте берік бекітіңіз:

- қабырғаға немесе басқа бетке магниттермен немесе лазер қабылдағышының ілгектерімен,
- немесе тұрақты бекітілген көмекші құралға лазер қабылдағышының ұстағышымен.

қараңыз Ұстағышпен бекіту

## Өлшеу құралын калибрлеу үшін туралау:

1. Өлшеу құралын оның үстінде қашалған X осінің индикаторы "+" жағымен лазер қабылдағышына қарайтындай етіп туралаңыз. Бұл ретте X осі лазер қабылдағышына тігінен тұруы керек.

## Калибрлеуді іске қосу:

Bosch Levelling Remote App арқылы калибрлеу:

1. Өлшеу құралын қосыңыз.
2. Қолданбада калибрлеу әрекетін іске қосыңыз.
3. Содан кейін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

Қолданбасыз калибрлеу:

1. Өлшеу құралын және лазер қабылдағышын қосыңыз.
2. Олардың екеуі де Bluetooth® арқылы қосылғанына көз жеткізіңіз.
3. Калибрлеуді бастау үшін лазер қабылдағышындағы түймесін және лазер қабылдағышындағы түймесін бір уақытта басыңыз.
4. Лазер қабылдағышының дисплейінде CAL жазбасы пайда болады.
5. Калибрлеу әрекетін қажетінше тоқтату үшін лазер қабылдағышындағы түймесін ұзақ басыңыз.

## Калибрлеуді қолданбасыз орындау:

1. Калибрлеуді бастағаннан кейін өлшеу құралының дисплейінде пайда болатын мәзірде өлшеу құралы мен лазер қабылдағышының арасындағы бар қашықтықты таңдаңыз.
2. Ол үшін немесе түймесін басыңыз.
3. Таңдауды арқылы растаңыз, ол үшін түймесін басыңыз.

1. Төмендегі мәзірде таңдалған өлшеу қашықтығын және оған қатысты нивелирлеу дәлдігін растау үшін () түймесін басыңыз.
2. Өлшеу құралының таңдауына қайту үшін () түймесін басыңыз.

1. Лазер қабылдағышын, оның үстіндегі айнымалы лазер сәулесі (8) ортаңғы ретінде көрсетілетіндей биіктігі бойынша туралаңыз. қараңыз Бағыт индикаторлары
2. Лазер қабылдағышын осы биіктікте берік бекітіңіз.

## X осін калибрлеу:

1. Өлшеу құралы мен лазер қабылдағышы дисплейде көрсетілгендей бір-біріне тураланғанын тексеріңіз (X осінің "+" жағы лазер қабылдағышына бағытталған).
2. X осін калибрлеу әрекетін арқылы іске қосыңыз, ол үшін түймесін басыңыз.

1. Бұл қадам дисплейде көрсетілсе, өлшеу құралын X осінің "–" жағы лазер қабылдағышына бағытталатындай 180°-қа бұраңыз.

Әр бұраған сайын өлшеу құралының биіктігі мен еңісі өзгермегеніне көз жеткізіңіз.

1. Бұрауды арқылы растаңыз, ол үшін түймесін басыңыз.
2. X осі бойынша калибрлеу жалғасады.

X осі бойынша калибрлеу сәтті түрде аяқталса, бұл белгі өлшеу құралының дисплейінде пайда болады.

1. Калибрлеу әрекетін арқылы жалғастырыңыз, ол үшін түймесін басыңыз.

## Y осін калибрлеу:

1. Өлшеу құралын, Y осінің "+" жағы лазер қабылдағышына бағытталатындай, көрсеткі бағытымен 90°-қа бұраңыз.
2. Бұрауды арқылы растаңыз, ол үшін түймесін басыңыз.

1. Бұл қадам дисплейде көрсетілсе, өлшеу құралын Y осінің "–" жағы лазер қабылдағышына бағытталатындай 180°-қа бұраңыз.
2. Бұрауды арқылы растаңыз, ол үшін түймесін басыңыз.
3. Y осі бойынша калибрлеу жалғасады.

Y осі бойынша калибрлеу сәтті түрде аяқталса, бұл белгі өлшеу құралының дисплейінде пайда болады.

1. Y осін калибрлеу әрекетін арқылы жауып қойыңыз, ол үшін түймесін басыңыз.

Бұл белгі әрекет басында таңдалған нивелирлеу дәлдігімен X және Y осьтерінің сәтті түрде аяқталған калибрлеу әрекетін растайды.

1. Калибрлеу әрекетін арқылы аяқтаңыз, ол үшін түймесін басыңыз.

Калибрлеу сәтті түрде аяқталса, өлшеу құралы автоматты түрде өшіп қалады.

## Калибрлеу сәтсіз аяқталды:

X немесе Y осі бойынша калибрлеу сәтсіз аяқталса, өлшеу құралының дисплейінде тиісті ақау туралы хабар пайда болады. Лазер қабылдағышының дисплейінде ERR жазбасы көрсетіледі.

1. Калибрлеу әрекетін арқылы тоқтатыңыз, ол үшін түймесін басыңыз.
2. Өлшеу құралы мен лазер қабылдағышы тиісінше тураланғанына көз жеткізіңіз (жоғарыдағы сипаттаманы қараңыз).
3. Калибрлеуді қайта іске қосыңыз.

Калибрлеу әрекеті қайтадан сәтсіз аяқталса, өлшеу құралын Bosch қызмет көрсету орталығына тексерту керек.

### Z осі бойынша калибрлеу

Калибрлеу үшін берік бетте биіктігі 10 м қабырғадан бос арақашықтық қажет.

1. Қабырғаға тіктеуіш бауды бекітіңіз.
2. Өлшеу құралын берік, тегіс бетке қойыңыз.
3. Өлшеу құралын қосып, нивелирлеу орындалғанша күтіңіз.
4. Өлшеу құралын лазер сәулесі қабырғаға тігінен тиетіндей және тіктеуіш бауды кесетіндей туралаңыз.
5. Өлшеу құралын өшіріңіз.
6. түймесін басып тұрыңыз, содан кейін түймесін де қысқаша басыңыз.
7. Өлшеу құралы қосылады.
8. Өлшеу құралы нивелирленгенше күтіңіз.

1. Лазер сәулесін тіктеуіш баумен параллель өтетіндей етіп туралаңыз.

1. Лазер сәулесін ◀ бағытымен еңкейтіңіз, ол үшін түймесін басыңыз. Лазер сәулесін ▶ бағытымен еңкейтіңіз, ол үшін түймесін басыңыз.
2. Лазер сәулесін тіктеуіш баумен параллель өтетіндей етіп туралау мүмкін болмаса, өлшеу құралын қабырғамен дәлме-дәл туралаңыз және калибрлеу әрекетін жаңадан іске қосыңыз.
3. Лазер сәулесі параллель етіп тураланса, калибрлеуді арқылы жадқа сақтаңыз, ол үшін түймесін басыңыз.

Бұл белгі Z осінің сәтті түрде аяқталған калибрлеу әрекетін растайды. Дәл сол уақытта күй индикаторы (12) 3 рет жасыл түспен жыпылықтайды.

1. Калибрлеу әрекетін арқылы аяқтаңыз, ол үшін түймесін басыңыз.

1. Калибрлеу сәтті түрде аяқталса, өлшеу құралы автоматты түрде өшіп қалады.

Z осі бойынша калибрлеу сәтсіз аяқталса, ақау туралы хабар пайда болады.

1. Калибрлеу әрекетін арқылы тоқтатыңыз, ол үшін түймесін басыңыз.
2. Анықтамалық тік сызық ротациялық бастиектің қайыру аймағында болғанына көз жеткізіңіз де, калибрлеуді қайта іске қосыңыз.

Өлшеу құралы калибрлеу барысында жылжымағанына көз жеткізіңіз.

Калибрлеу әрекеті қайтадан сәтсіз аяқталса, өлшеу құралын Bosch қызмет көрсету орталығына тексерту керек.