# Az állapotkijelzések áttekintése

Mérőműszer | Funkció
--- | ---
zöld | piros
◌ |  | Vízszintes helyzet: X- és/vagy Y-tengely szintezése folyamatban van Függőleges helyzet: X-tengely szintezése folyamatban van
◌ |  | Az alvó üzemmód aktiválva van
● |  | Vízszintes helyzet: Mindkét tengely be van szintezve. Függőleges helyzet: Az X-tengely be van szintezve.
| ◌ | Automatikus kikapcsolás egy hibaüzenet miatt (pl. elem/akkumulátor üres, üzemi hőmérséklet túllépve)
| ◌ | A CenterFind üzemmód, illetve a CenterLock üzemmód elindítva lásd Funkciók
| ◌ | A mérőműszer helyzetének megváltoztatása ki-/bekapcsolás nélkül
| ◌ | Önszintezésre nincs lehetőség, az önszintezési tartománynak vége van
| ◌ | A rázkódási figyelmeztetési funkció kioldott
| ◌ | A mérőműszer kalibrációja elindítva.
| ● | Vízszintes helyzet: Legalább egy tengely meg van döntve, vagy kézi üzemben van. Függőleges helyzet: Az X-tengely meg van döntve, vagy kézi üzemben van.

● tartósan világít

◌ villog

Távirányító | Távirányító | Funkció
--- | --- | ---
zöld | piros | zöld | piros
◌ |  |  |  | X-tengely szintezése folyamatban van (vízszintes- és függőleges helyzet)
|  | ◌ |  | Y-tengely szintezése folyamatban van (vízszintes helyzet)
◌ |  | ◌ |  | A távirányító a Bluetooth® alkalmazásával össze van kapcsolva. (A két állapotkijelzés váltakozva villog.)
● |  |  |  | X-tengely be van szintezve (vízszintes- és függőleges helyzet).
|  | ● |  | Y-tengely be van szintezve (vízszintes helyzet).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | A távirányító a Bluetooth® alkalmazásával sikeresen össze van kapcsolva
| ● |  |  | Az X-tengely meg van döntve, vagy kézi üzemben van (vízszintes- és függőleges helyzet).
|  |  | ● | Az Y-tengely meg van döntve, vagy kézi üzemben van (vízszintes helyzet).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Az összekapcsolás a mérőműszerrel a Bluetooth® alkalmazásával nem sikerült

● tartósan világít

◌ villog