# Ručni režim rada

Automatsko nivelisanje mernog alata može da se isključi (ručni režim rada):

- u horizontalnom položaju za obe ose nezavisno jedna od druge,
- u vertikalnom položaju za X‑osu (Y‑osa se kod vertikalnog položaja ne može nivelisati).

Kod ručnog režima rada je moguće postavljanje mernog alat u bilo koji nagnuti položaj.

Pored toga, X‑osa i Y‑osa mogu nezavisno jedna od druge da se nagnu u opsegu od ±8,5% na mernom alatu. Vrednost nagiba ose u ručnom režimu rada se ne prikazuje na displeju.

Prikaz statusa (12) na mernom alatu svetli trajno u crvenoj boji, ako

- je u horizontalnom položaju najmanje jedna osa podešena na ručni režim rada,
- je u vertikalnom položaju X-osa podešena na ručni režim rada.

Na daljinskom upravljaču svetli prikaz statusa X-ose (33) odn. prikaz statusa Y-ose (34) konstantno crveno, kada je odgovarajuća osa podešena na ručni režim rada.

Ručni režim rada ne može da se pokrene preko daljinskog upravljača.

## Ručni režim rada kod horizontalnog položaja

1. Pritiskajte taster sve dok ne dođete do željene kombinacije podešavanja za obe ose.
2. Na primeru displeja na slici je automatsko nivelisanje X‑ose isključeno, Y‑osa se i dalje niveliše.

## Naginjanje osa

1. Pritisnite taster , dok se prikazuje meni Ručni režim rada.

Ako je automatsko nivelisanje isključeno samo za jednu osu, možete da promenite nagib te ose.

1. Kod ručnog režima rada možete ponovnim pritiskom tastera da prebacujete sa jedne ose na drugu.

1. Na displeju treperi simbol ose, čiji nagib može da se promeni.

1. Nagnite izabranu osu pomoću tastera odn. do željenog položaja.

## Ručni režim rada kod vertikalnog položaja

1. Da biste isključili automatsko nivelisanje za X-osu, pritisnite jednom taster . (Y‑osa se kod vertikalnog položaja ne može nivelisati.)

## Naginjanje X-ose

1. Pritisnite taster , dok se prikazuje meni Ručni režim rada.
2. Na displeju treperi simbol X-ose.
3. Nagnite izabranu X-osu pomoću tastera odn. do željenog položaja.

## Okretanje Y-ose

1. Ponovo pritisnite taster , dok se prikazuje meni Ručni režim rada.
2. Na displeju treperi simbol Y-ose.
3. Okrećite Y-osu pomoću tastera odn. do željenog položaja.