# Nivellierautomatik

##

Nach dem Einschalten überprüft das Messwerkzeug die waagerechte bzw. senkrechte Lage und gleicht Unebenheiten innerhalb des Selbstnivellierbereiches von ca. ±8,5 % (±5°) automatisch aus.

Während der Nivellierung blinkt im Display das Symbol für die Nivellierung. Gleichzeitig blinken die Statusanzeige (12) am Messwerkzeug sowie die Statusanzeige der entsprechenden Achse ((33) bzw. (34)) an der Fernbedienung grün.

Bis zum Abschluss der Nivellierung ist die Rotation gestoppt und die Laserstrahlen blinken. Nach erfolgreichem Abschluss der Nivellierung erscheint der Startbildschirm. Die Laserstrahlen leuchten dauerhaft und die Rotation beginnt. Die Statusanzeige (12) am Messwerkzeug sowie die Statusanzeige der nivellierten Achse ((33) bzw. (34)) an der Fernbedienung leuchten dauerhaft grün.

Steht das Messwerkzeug mehr als 8,5 % schief oder ist anders positioniert als in Horizontal- oder Vertikallage, ist das Einnivellieren nicht mehr möglich. Im Display erscheint eine Fehlermeldung, und die Statusanzeige (12) blinkt rot.

1. Positionieren Sie das Messwerkzeug neu und warten Sie die Nivellierung ab.

Ist die maximale Nivellierzeit überschritten, wird die Nivellierung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

1. Positionieren Sie das Messwerkzeug neu.
2. Drücken Sie kurz die Taste , um die Nivellierung neu zu starten.

##

Ist das Messwerkzeug einnivelliert, überprüft es ständig die waagerechte bzw. senkrechte Lage. Bei Lageveränderungen wird automatisch nachnivelliert.

Minimale Lageveränderungen werden ohne Unterbrechung des Betriebs ausgeglichen. Erschütterungen des Untergrundes oder Witterungseinflüsse werden damit automatisch kompensiert.

Bei größeren Lageveränderungen wird zur Vermeidung von Fehlmessungen während des Nivelliervorganges die Rotation des Laserstrahls gestoppt und die Laserstrahlen blinken. Im Display erscheint das Nivellierungssymbol. Gegebenenfalls wird die Schockwarnungsfunktion ausgelöst.

## Wechsel zwischen der horizontalen und der vertikalen Lage:

Das Messwerkzeug erkennt selbstständig Horizontal- bzw. Vertikallage.

1. Schalten Sie das Messwerkzeug aus.
2. Positionieren Sie es neu.
3. Schalten Sie es wieder ein.

Wird die Lage ohne Aus-/Einschalten gewechselt, erscheint eine Fehlermeldung und die Statusanzeige (12) blinkt in schnellem Takt rot.

1. Drücken Sie kurz die Taste , um die Nivellierung neu zu starten.

##

Das Messwerkzeug besitzt eine Schockwarnungsfunktion. Sie verhindert bei Lageveränderungen bzw. Erschütterungen des Messwerkzeugs oder bei Vibrationen des Untergrundes das Einnivellieren in veränderter Position und damit Fehler durch eine Verschiebung des Messwerkzeugs.

GRL 650 CHVG: Die Schockwarnungsfunktion verfügt über 2 Empfindlichkeitsstufen. Nach dem Einschalten des Messwerkzeugs ist hohe Empfindlichkeit eingestellt.

## Schockwarnung aktivieren:

Die Schockwarnungsfunktion ist standardmäßig eingeschaltet. Sie wird etwa 30 s nach dem Einschalten des Messwerkzeugs aktiviert.
Während der Aktivierung blinkt die Anzeige Schockwarnungsfunktion (d) im Display. Nach der Aktivierung leuchtet die Anzeige dauerhaft.

## Schockwarnung ausgelöst:

Wird die Lage des Messwerkzeugs geändert oder eine starke Erschütterung registriert, dann wird die Schockwarnung ausgelöst. Die Rotation des Lasers wird gestoppt und eine Fehlermeldung erscheint. Die Statusanzeige (12) blinkt in schnellem Takt rot und ein Warnsignal mit schneller Tonfolge ertönt.

1. Bestätigen Sie die Warnmeldung mit , indem Sie die Taste am Messwerkzeug oder an der Fernbedienung drücken.
2. Bei Arbeiten mit Nivellierautomatik (inklusive Neigungsbetrieb) wird die Nivellierung automatisch neu gestartet.

Überprüfen Sie nun die Position des Laserstrahls an einem Referenzpunkt und korrigieren Sie die Höhe bzw. Ausrichtung des Messwerkzeugs gegebenenfalls.

## Schockwarnungsfunktion ändern/ausschalten:

Im Startbildschirm wird die aktuelle Einstellung mit der Anzeige Schockwarnung (d) angezeigt:

Schockwarnungsfunktion ist mit hoher Empfindlichkeit eingeschaltet.

GRL 650 CHVG: Schockwarnungsfunktion ist mit reduzierter Empfindlichkeit eingeschaltet.

Schockwarnungsfunktion ist ausgeschaltet.

1. Drücken Sie kurz die Taste , um die Einstellung der Schockwarnungsfunktion zu ändern.
2. Drücken Sie im nachfolgenden Menü so oft die Taste , bis Sie die gewünschte Einstellung ausgewählt haben.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit , indem Sie die Taste drücken.

1. Wurde die Schockwarnungsfunktion eingeschaltet, wird sie nach etwa 30 s aktiviert.

##

Bei Horizontallage des Messwerkzeugs können die X‑Achse und die Y‑Achse unabhängig voneinander in einem Bereich von ±8,5 % geneigt werden.

1. Zum Neigen der X‑Achse drücken Sie einmal die Taste am Messwerkzeug oder an der Fernbedienung.
2. Das Menü für die Neigungseinstellung der X‑Achse erscheint.
3. Stellen Sie mit den Tasten bzw. am Messwerkzeug oder mit den Tasten bzw. an der Fernbedienung die gewünschte Neigung ein.

Gleichzeitiges Drücken beider Neigungstasten am Messwerkzeug oder an der Fernbedienung setzt die Neigung zurück auf 0,00 %.

1. Zum Neigen der Y‑Achse drücken Sie erneut die Taste am Messwerkzeug oder an der Fernbedienung.
2. Das Menü für die Neigungseinstellung der Y‑Achse erscheint.

Stellen Sie die gewünschte Neigung ein, wie bei der X‎‑Achse beschrieben.

Einige Sekunden nach dem letzten Tastendruck wird die gewählte Neigung am Messwerkzeug umgesetzt. Bis zum Abschluss der Neigungseinstellung blinken der Laserstrahl sowie im Display das Symbol für Neigungseinstellung.

Nach Abschluss der Neigungseinstellung werden im Startbildschirm die eingestellten Neigungswerte der beiden Achsen angezeigt. Die Statusanzeige (d) am Messwerkzeug leuchtet dauerhaft rot. An der Fernbedienung leuchtet die Statusanzeige der geneigten Achse ((33) und/oder (34)) dauerhaft rot.

##

Das Messwerkzeug speichert die 4 zuletzt verwendeten Neigungswerte beider Achsen. Alternativ zur Neueinstellung der Neigungen können Sie diese gespeicherten Neigungskombinationen übernehmen.

1. Starten Sie den Neigungsbetrieb für die X‑Achse siehe Neigungsbetrieb bei Horizontallage.

1. Drücken Sie die Taste am Messwerkzeug oder an der Fernbedienung, um den Neigungsspeicher aufzurufen.

1. Drücken Sie so oft die Taste am Messwerkzeug oder an der Fernbedienung, bis die gewünschte Kombination im Display ausgewählt ist.
2. Drücken Sie die Taste am Messwerkzeug () oder an der Fernbedienung, um die Auswahl zu bestätigen.
3. Einige Sekunden nach dem Tastendruck wird die Neigungskombination am Messwerkzeug umgesetzt siehe Neigungsbetrieb bei Horizontallage.
4. Drücken Sie die Taste am Messwerkzeug () oder die Taste an der Fernbedienung, um andere als die gespeicherten Werte einzustellen.

1. Die Anzeige kehrt in das Einstellungsmenü Neigungsbetrieb zurück siehe Neigungsbetrieb bei Horizontallage.

##

Temperaturänderungen des Messwerkzeugs können Auswirkungen auf die eingestellte Neigung der Achsen haben.

Um Messungenauigkeiten zu vermeiden, wird die Neigung der Achsen beim Überschreiten der eingestellten Temperaturdifferenz neu justiert: Das Messwerkzeug nivelliert sich ein, danach kehrt es zum Neigungsbetrieb mit den zuletzt eingestellten Werten zurück.

Das Zurücksetzen der Neigung erfolgt bei Temperaturänderungen von ≥ 5 °C.

GRL 650 CHVG: Mithilfe der Bosch Levelling Remote App kann die Temperaturdifferenz auf 2 °C gesenkt oder die Funktion SlopeProtect ausgeschaltet werden. Die Einstellung wird beim Ausschalten des Messwerkzeugs nicht gespeichert.