# Arbejdsvejledning

##

Med libellen (60) kan du positionere lasermodtageren (lodret). En skævt anbragt lasermodtager fører til fejlmålinger.

##

På midtermarkeringen (62) på højre og venstre side af lasermodtageren kan du markere laserstrålens position, når den løber gennem midten af modtagerfeltet (54).

Sørg for, at lasermodtageren indstilles nøjagtigt lodret (ved vandret laserstråle) hhv. vandret (ved lodret laserstråle) under markeringsarbejdet, da markeringerne ellers er forskudt i forhold til laserstrålen.

##

Lasermodtageren kan vha. holderen (76) fastgøres både til en målestok (78) og til andre hjælpemidler med en bredde på indtil 65 mm.

1. Skru holderen (76) ind i holderen (64) bag på lasermodtageren med fastgørelsesskruen (79).
2. Løsn holderens drejeknap (77), forskyd holderen på f.eks. målestokken (78), og skru drejeknappen (77) fast igen.

Med libellen (74) kan holderen (76) og dermed lasermodtageren positioneres vandret. En skævt anbragt lasermodtager fører til fejlmålinger.

Midterlinjen som reference (75) på holderen findes i samme højde som midtermarkeringen (62) og kan bruges til at markere laserstrålen.

##

Hvis en sikker fastgørelse ikke er absolut nødvendig, kan du fastgøre lasermodtageren til stålgenstande ved hjælp af magneterne (63).