# Opis proizvoda i radova

##

Laserski prijamnik je namijenjen za brzo pronalaženje rotirajućih laserskih zraka valne duljine navedene u tehničkim podacima.

Osim toga, laserski prijamnik LR 60 je namijenjen za upravljanje GRL 600 CHV putem funkcije Bluetooth®, a laserski prijamnik LR 65 G za upravljanje GRL 650 CHVG.

Laserski prijamnik je primjeren je za uporabu u zatvorenim prostorijama i na otvorenom.

##

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz laserskog prijamnika na slikama.

(54) | Prijemno polje laserske zrake
(55) | LED indikator smjera „Laserska zraka iznad središnje linije“
(56) | LED središnja linija
(57) | LED indikator smjera „Laserska zraka ispod središnje linije“
(58) | Zaslon (prednja i stražnja strana)
(59) | Zvučnik
(60) | Libela
(61) | Kuka za vješanje
(62) | Oznaka sredine
(63) | Magneti
(64) | Prihvat držača
(65) | Serijski broj
(66) | Poklopac pretinca za baterije
(67) | Blokada poklopca pretinca za baterije
(68) | Tipka za Y‑os
(69) | Tipka za X‑os
(70) | Tipka za način rada
(71) | Tipka za namještanje preciznosti prijema
(72) | Tipka za uključivanje/isključivanje
(73) | Tipka za signalni ton/jakost zvuka
(74) | Libela držačaA)
(75) | Referentna središnja linija na držačuA)
(76) | DržačA)
(77) | Okretni gumb držačaA)
(78) | Mjerna letvaA)
(79) | Vijak za pričvršćivanje držačaA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni opseg isporuke.

### Prikazni elementi

(j) | Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije/baterija rotacijskog lasera
(k) | Indikator Bluetooth® veze
(l) | Prikaz preciznosti prijema
(m) | Prikaz mjerne jedinice
(n) | Prikaz teksta
(o) | Prikaz smjera „Laserska zraka ispod središnje linije“
(p) | Prikaz signalnog tona/jakosti zvuka
(q) | Prikaz središnje linije
(r) | Indikator baterije laserskog prijamnika
(s) | Prikaz smjera „Laserska zraka iznad središnje linije“

##

Laserski prijamnik | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Kataloški broj | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Radna temperatura | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Maks. rad na visini iznad referentne visine | 2000 m | 2000 m
Maks. relativna vlažnost zraka | 90 % | 90 %
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Baterije | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® laserski prijamnik
područje radne frekvencije | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
snaga odašiljanja maks. | 6,3 mW | 6,3 mW
maks. domet signalaB) | 100 m | 100 m
klasa | 1 | 1
kompatibilnost | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Raspon valne duljine | 600−800 nm | 500−570 nm
Moguća brzina rotacije | > 120 min−1 | > 120 min−1
Područje rada maks.D)
s GRL 600 CHV | 300 m | −
s GRL 650 CHVG | − | 325 m
Kut prijema | ±35° | ±35°
Preciznost prijemaE)F)
vrlo fina | ±0,5 mm | ±0,5 mm
fina | ±1 mm | ±1 mm
srednja | ±2 mm | ±2 mm
gruba | ±5 mm | ±5 mm
vrlo gruba | ±10 mm | ±10 mm
Vrijeme rada cca. | 50 h | 50 h
TežinaG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Dimenzije (duljina × širina × visina) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Vrsta zaštite | IP67 | IP67

A)

  Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orošenjem.

B)

  Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.

C)

  Kod Bluetooth®-Low-Energy uređaja nije moguće uspostavljanje veze ovisno o modelu i operativnom sustavu. Bluetooth® uređaji moraju podržavati SPP profil (profil serijskog priključka).

D)

  Područje rada može se smanjiti zbog nepovoljnih uvjeta okoline (npr. izravno sunčevo zračenje).

E)

  ovisno o razmaku između laserskog prijamnika i rotacijskog lasera te o klasi lasera i tipu rotacijskog lasera

F)

  Preciznost prijema može se smanjiti zbog nepovoljnih uvjeta okoline (npr. izravno sunčevo zračenje).

G)

  Težina bez baterija

Za jednoznačno identificiranje vašeg laserskog prijemnika služi serijski broj (65) na tipskoj pločici.