# Otklanjanje smetnji

Tekstualni prikaz (n) | Problem | Rešenje
--- | --- | ---
PNK | Uspostavljanje Bluetooth® veze sa rotacionim laserom GRL 600 CHV odn. GRL 650 CHVG nije bilo uspešno | Pritisnite nakratko taster uklj./isklj. na rotacionom laseru kako biste zatvorili poruku o grešci. Pokrenite ponovo uspostavljanje veze. Ukoliko uspostavljanje veze nije moguće, obratite se korisničkom servisu kompanije Bosch.
ERR | Kalibracija rotacionog lasera GRL 600 CHV odn. GRL 650 CHVG nije bila uspešna | Pročitajte i pridržavajte se uputstva za upotrebu GRL 600 CHV odn. GRL 650 CHVG.
Režim CenterFind ili režim CenterLock nije bio uspešan | Pritisnite bilo koji taster da biste zatvorili poruku o grešci. Proverite poziciju rotacionog lasera i laserskog prijemnika pre ponovnog pokretanja te funkcije.
LR 65 G:
ERR i CL naizmenično | Režim rada CenterFind se ne može pokrenuti zato što rotacioni laser već radi u režimu rada CenterLock. | Podesite režim rada CenterFind na oba prijemnika lasera i ponovo pokrenite funkciju.
ERR i CF naizmenično | Režim rada CenterLock se ne može pokrenuti zato što rotacioni laser već radi u režimu rada CenterFind. | Podesite režim rada CenterLock na oba prijemnika lasera i ponovo pokrenite funkciju.