# Fonctions

##

Dans le mode CenterFind, l’outil de mesure essaie automatiquement de caler le faisceau laser sur la ligne médiane de la cellule de réception par un mouvement ascendant et descendant de la tête de rotation. Il est possible d’aligner le faisceau laser avec l’axe X ou l’axe Y de l’outil de mesure.

Le mode CenterFind doit être activé sur la cellule de réception laser.

voir Mode CenterFind

Pendant la recherche apparaît sur l’écran de l’outil de mesure le symbole CenterFind pour l’un ou les deux axes et la LED d’état (12) clignote en rouge.

S’il a été possible de caler le faisceau laser sur la ligne médiane de la cellule de réception, le mode CenterFind est automatiquement quitté et l’inclinaison trouvée s’affiche sur l’écran d’accueil.

S’il n’a pas été possible de caler le faisceau laser sur la ligne médiane de la cellule de réception, la rotation du faisceau laser est stoppée et il apparaît un message d’erreur sur l’écran.

1. Actionnez n’importe quelle touche pour faire disparaître le message d’erreur.
2. L’axe correspondant s’auto-nivelle à nouveau à 0 %.
3. Vérifiez si l’outil de mesure et la cellule de réception sont correctement orientés et réactivez le mode.

La cellule de réception doit se trouver à l’intérieur de la plage de pivotement de ±8,5 % de l’outil de mesure.

Remarque : En cas d’utilisation du mode CenterFind, le réglage des deux axes peut changer même quand l’un des deux axes n’est pas orienté vers la cellule de réception.

##

Dans le mode CenterLock, l’outil de mesure essaie automatiquement de caler le faisceau laser sur la ligne médiane de la cellule de réception par un mouvement ascendant et descendant de la tête de rotation. À la différence du mode CenterFind, la position de la cellule de réception est vérifiée en continu et l’inclinaison de l’outil de mesure est automatiquement corrigée. Les valeurs d’inclinaison ne s’affichent pas sur l’écran.

- Lorsque vous travaillez en mode CenterLock, veillez à ne pas déplacer par inadvertance l’outil de mesure et la cellule de réception. L’ajustement automatique de l’inclinaison à chaque changement de position peut conduire à des mesures incorrectes.

Il est possible d’aligner le faisceau laser avec l’axe X ou l’axe Y de l’appareil de mesure.

Le mode CenterLock doit être activé et désactivé au niveau de la cellule de réception laser.

voir Mode CenterLock (LR 65 G)

Pendant la recherche apparaît sur l’écran de l’outil de mesure le symbole CenterLock pour l’un ou les deux axes et la LED d’état (12) clignote en rouge.

Si le faisceau laser n’a pas pu être calé sur la ligne médiane de la cellule de réception, il apparaît sur l’écran d’accueil le symbole CenterLock pour l’un des axes ou les deux axes. Les valeurs d’inclinaison ne s’affichent pas.

S’il n’a pas été possible de caler le faisceau laser sur la ligne médiane de la cellule de réception, la rotation du faisceau laser est stoppée et il apparaît un message d’erreur sur l’écran.

1. Actionnez n’importe quelle touche pour faire disparaître le message d’erreur.
2. L’axe correspondant s’auto-nivelle à nouveau à 0 %.
3. Vérifiez si l’outil de mesure et la cellule de réception sont correctement orientés et réactivez le mode.

La cellule de réception doit se trouver à l’intérieur de la plage de pivotement de ±8,5 % de l’outil de mesure.

Remarque : En cas d’utilisation du mode CenterLock, le réglage des deux axes peut changer même quand l’un des deux axes n’est pas orienté vers la cellule de réception.

##

Dans le mode rotation, il est possible de désactiver le faisceau laser variable (8) pour un ou plusieurs quadrants du plan de rotation. On peut ainsi éviter que le rayonnement laser aille dans certaines zones critiques. Cela permet aussi d’éviter que des réflexions indésirables du faisceau laser perturbent d’autres appareils ou la cellule de réception laser.

La suppression de certains quadrants n’est possible qu’à partir de l’application Bosch Levelling Remote App. Dans l’écran d’accueil, l’affichage Mode de fonctionnement laser (b) indique les quadrants dans lesquels le faisceau laser est visible.