# Çalıştırma

- Çalışma alanında, lazer ışınını yansıtabilecek veya engelleyebilecek engeller bulundurmayın. Örn. yansıtıcı veya parlak yüzeyleri örtün. Arada cam paneller veya benzeri malzemelerle varken ölçüm yapmayın. Lazer ışınının yansıması veya engellenmesi hatalı sonuçlara neden olabilir.

##

1. Lazer alıcısını, lazer ışını algılama alanına (54) ulaşabilecek biçimde yerleştirin.
2. Cihazı hizalayarak, lazer ışınının algılama alanını enine geçmesini sağlayın (şekilde gösterildiği gibi).
3. Birden fazla çalışma modu olan rotasyon lazerleri için, en yüksek rotasyon hızında yatay veya dikey modu seçin.

##

- Lazer alıcı açıldığında kuvvetli bir sinyal sesi duyulabilir. Bu nedenle açılma esnasında lazer alıcısını kulağınızdan ve başkalarından uzak tutun. Bu yüksek ses işitme duyusuna zarar verebilir.

1. Lazer alıcıyı açmak için tuşuna basın.
2. Tüm ekran göstergeleri ve tüm LED'ler kısa bir süre yanar ve bir sinyal sesi duyulabilir.
3. Lazer alıcıyı kapatmak için, tüm LED'ler kısa bir süre yanana ve ekran sönene kadar tuşuna basılı tutun.

Ekran aydınlatması ayarının yanı sıra, lazer alıcı kapatıldığında tüm ayarlar kaydedilir.

Yakl. 10 dakika süreyle lazer alıcının hiçbir tuşuna basılmazsa ve algılama alanı (54) 10 dakika boyunca hiçbir lazer ışını algılamazsa, lazer alıcı pilleri korumak üzere otomatik olarak kapanır.

##

Teslimat durumunda rotasyon lazeri ve birlikte verilen lazer alıcı Bluetooth® ile bağlanmıştır.

Bir bağlantı varsa, lazer alıcının ekranında Bluetooth® (k) ile bağlantı göstergesi belirir.

1. Lazer alıcıyı yeniden bağlamak veya rotasyon lazerine başka bir lazer alıcıyı bağlamak için; rotasyon lazerindeki tuşunu, uzaktan kumanda/lazer alıcı bağlantı sembolü ilgili rotasyon lazeri ekranında görünene kadar basılı tutun.
2. Ardından lazer alıcıdaki ve tuşlarını, lazer alıcının (n) metin göstergesinde ilgili P‑‑ görünene kadar basılı tutun.

Başarıyla bir bağlantı kurulduğu, rotasyon lazerinin ekranında onaylanır. Lazer alıcının metin ekranında (n), POK görünür.

Rotasyon lazeri ile lazer alıcı arasındaki bağlantı kurulamazsa, lazer alıcının metin ekranında (n) PNK kısa mesajı görünür ve rotasyon lazerinin ekranında başarısız bağlantı hakkındaki hata mesajı gösterilir. Sorun giderme için rotasyon lazerinin kullanım talimatlarına bakın.

##

Lazer ışınının algılama alanındaki konumu (54); lazer alıcının ön ve arkasındaki ekranda (58) "Lazer ışını orta çizginin altında" yön göstergesi (o), "Lazer ışını orta çizginin üstünde" yön göstergesi (s) veya orta çizgi göstergesi (q) ile gösterilir.

Opsiyonel olarak lazer ışınının algılama alanındaki konumu şu şekilde de görüntülenebilir:

- "Lazer ışını orta çizginin altında" kırmızı LED yön göstergesi (57), "Lazer ışını orta çizginin üstünde" mavi LED yön göstergesi (55) ve lazer alıcının ön tarafındaki yeşil LED orta çizgi (56) ile,
- sinyal sesi ile.

Lazer ışını ilk kez algılama alanından (54) geçtiğinde, kısa bir sinyal sesi duyulur ve "Lazer ışını orta hattın altında" kırmızı LED yön göstergesi (57) veya "Lazer ışını orta hattın üstünde" mavi LED yön göstergesi (55) kısa süre yanar (sinyal sesi ve/veya LED yön göstergeleri kapatılmış olsa bile).

Lazer alıcı çok alçakta: Lazer ışını ilgili algılama alanının (54) üst yarısını geçerse, ekranda "Lazer ışını orta çizginin üstünde" yön göstergesi (s) görünür.

LED'ler açıldığında, "Lazer ışını orta hattın üstünde" mavi LED yön göstergesi (55) yanar.
Sinyal sesi açıksa yavaş tempolu bir sinyal duyulur.

1. Lazer alıcıyı ok yönünde yukarı hareket ettirin.
2. Orta hatta yaklaşıldığında sadece "Lazer ışını orta hattın üstünde" yön göstergesinin ucu (s) gösterilir.

Lazer alıcı çok yüksekte: Lazer ışını ilgili algılama alanının (54) alt yarısını geçerse, ekranda "Lazer ışını orta çizginin altında" yön göstergesi (o) görünür.

LED'ler açıldığında, "Lazer ışını orta hattın altında" kırmızı LED yön göstergesi (57) yanar.
Sinyal sesi açıksa hızlı tempolu bir sinyal duyulur.

1. Lazer alıcıyı ok yönünde aşağı hareket ettirin.
2. Orta hatta yaklaşıldığında sadece "Lazer ışını orta hattın altında" yön göstergesinin ucu (o) gösterilir.

Lazer alıcı ortada: Lazer ışını ilgili algılama alanının (54) orta çizgisi yüksekliğindeyse, ekranda orta çizgi göstergesi (q) görünür.

LED'ler açıldığında, yeşil orta hat LED'i (56) yanar.
Sinyal sesi açıksa sürekli bir ses duyulur.

Son alım hafıza fonksiyonu: Lazer alıcısı hareket ettirilerek lazer ışınının algılama alanını (54) yeniden terk etmesine neden olunursa, son gösterilen "Lazer ışını orta hattın üstünde" yön göstergesi (s) veya "Lazer ışını orta hattın altında" yön göstergesi (o) kısa süre yanıp söner. Bu gösterge, ayarlar menüsünden açılabilir veya kapatılabilir.

##

Lazer ışını algılama alanına (54) çarparsa, lazer ışını ile lazer alıcısının orta çizgisi arasındaki mesafe, ekrandaki metin göstergesinde (n) mutlak bir değer olarak gösterilir.

Yükseklik göstergesinin ölçü birimi ilgili ayar menüsünden değiştirilebilir ("mm" veya "inç").