# Указания за работа

##

С помощта на либелата (60) можете да центрирате лазерния приеманик отвесно (по отвес). Ако лазерният приемник е поставен неправилно, това води до грешки в измер‌ването.

##

Върху средната маркировка (62) отдясно и отляво на лазерния приемник можете да маркирате позицията на лазерния лъч, ако той преминава през средата на светлочувствителното поле (54).

При маркирането внимавайте лазерният приемник при маркиране да е разположен строго вертикално (при хоризонтален лазерен лъч), респ. хоризонтално (при вертикален лазерен лъч), тъй като в противен случай маркировките се отместват спрямо лазерния лъч.

##

С помощта на стойката (76) можете да захванете лазерния приемник както към измервателната летва (78), така и към други помощни средства с широчина до 65 mm.

1. Завинтете стойката (76) със закрепващия болт (79) в поставката (64) от задната страна на лазерния приемник.
2. Разхлабете въртящото се копче (77) на стойката, избутайте стойката напр. върху измервателната летва (78) и затегнете въртящото се копче (77) отново.

С помощта на либелата (74) можете да изравните стойката (76) и така лазерния приемник водоравно. Ако лазерният приемник е поставен неправилно, това води до грешки в измер‌ването.

Референтната средна линия (75) върху стойката се намира на същата височина като средната маркировка (62) и може да се използва за маркиране на лазерния лъч.

##

Ако здравото захващане не е непременно наложително, можете да захванете лазерния приемник към стоманени детайли с помощта на магнитите (63).