# Käyttöönotto

- Poista käyttöalueelta esteet, jotka saattavat heijastaa tai peittää lasersäteen. Peitä esimerkiksi heijastavat tai kiiltävät pinnat. Älä mittaa ikkunoiden tai vastaavan materiaalien läpi. Lasersäteen heijastuminen tai peittyminen saattaa vääristää mittaustuloksia.

##

1. Sijoita laservastaanotin niin, että lasersäde osuu vastaanottokenttään (54).
2. Suuntaa se niin, että lasersäde kulkee poikittain vastaanottokentän läpi (kuvan osoittamalla tavalla).
3. Jos pyörivässä laserissa on useita käyttötapoja, valitse vaakasuuntainen tai pystysuuntainen käyttö ja suurin mahdollinen pyörimisnopeus.

##

- Laservastaanotin voi käynnistettäessä antaa voimakkaan äänimerkin. Siksi laservastaanotin tulee pitää etäällä korvasta ja sivullisista käynnistyksen aikana. Voimakas ääni saattaa vahingoittaa kuuloa.

1. Käynnistä laservastaanotin painamalla painiketta .
2. Kaikki näytöt ja kaikki LED-valot syttyvät hetkeksi ja laite voi antaa äänimerkin.
3. Kun haluat sammuttaa laservastaanottimen, pidä painiketta pohjassa, kunnes kaikki LED-valot syttyvät hetkeksi ja näyttö sammuu.

Kun sammutat laservastaanottimen, kaikki asetukset tallentuvat muistiin näytön valaistuksen asetusta lukuun ottamatta.

Jos mitään laservastaanottimen painiketta ei paineta noin 10 minuutin kuluessa eikä vastaanottokenttään (54) osu lasersädettä 10 minuutin kuluessa, laservastaanotin sammuu automaattisesti paristojen säästämiseksi.

##

Pyörivä laser ja sen mukana toimitettava laservastaanotin ovat tehtaalta toimitettaessa valmiiksi Bluetooth®-parikytkettyjä.

Bluetooth®-yhteysnäyttö (k) avautuu laservastaanottimen näyttöön, jos yhteys on muodostettu.

1. Kun haluat parikytkeä laservastaanottimen uudelleen tai parikytkeä toisen laservastaanottimen pyörivään laseriin, pidä pyörivän laserin painiketta pohjassa, kunnes pyörivän laserin näyttöön syttyy kauko-ohjaimeen/laservastaanottimeen muodostettavan yhteyden symboli.
2. Pidä sen jälkeen laservastaanottimen painikkeita ja pohjassa, kunnes laservastaanottimen tekstinäyttöön (n) tulee viesti P‑‑.

Pyörivän laserin näyttö ilmoittaa yhteyden muodostamisen onnistumisesta. Laservastaanottimen tekstinäyttöön (n) tulee ilmoitus POK.

Jos pyörivän laserin ja laservastaanottimen parikytkentä ei onnistu, laservastaanottimen tekstinäyttöön (n) tulee viesti PNK ja pyörivän laserin näyttöön tulee epäonnistunutta parikytkentää koskeva virheilmoitus. Korjaa vika pyörivän laserin käyttöohjeen mukaan.

##

Lasersäteen sijainti vastaanottokentässä (54) näkyy laservastaanottimen etu- ja taustapuolen näytössä (58) suuntanuolella ”Lasersäde keskilinjan alapuolella” (o), suuntanuolella ”Lasersäde keskilinjan yläpuolella” (s) tai keskilinjan näytöllä (q).

Valinnaisesti lasersäteen sijainti voidaan ilmoittaa vastaanottokentässä myös seuraavasti:

- punaisella LED-suuntanuolella ”Lasersäde keskilinjan alapuolella” (57), sinisellä LED-suuntanuolella ”Lasersäde keskilinjan yläpuolella” (55) sekä vihreällä keskilinjan LED-valolla (56) laservastaanottimen etupuolella,
- äänimerkillä.

Kun lasersäde osuu ensimmäisen kerran vastaanottokenttään (54), kuulet aina lyhyen äänimerkin ja punainen LED-suuntanuoli "Lasersäde keskilinjan alapuolella" (57) sekä sininen LED-suuntanuoli "Lasersäde keskilinjan yläpuolella" (55) vilkahtavat (silloinkin, jos äänimerkki ja/tai LED-suuntanäytöt on kytketty pois päältä).

Laservastaanotin on liian alhaalla: jos lasersäde osuu vastaanottokentän (54) yläpuoliskoon, näytössä näkyy suuntanuoli ”Lasersäde keskilinjan yläpuolella” (s).

Kun LED-valot on kytketty päälle, sininen LED-suuntanuoli ”Lasersäde keskilinjan yläpuolella” (55) syttyy.
Kun äänimerkki on kytketty päälle, kuulet hitaasti toistuvan äänimerkin.

1. Siirrä laservastaanotinta nuolen suuntaan ylöspäin.
2. Kun osumakohta lähestyy keskilinjaa, näytössä näkyy enää vain suuntanuolen ”Lasersäde keskilinjan yläpuolella” (s) kärki.

Laservastaanotin on liian ylhäällä: jos lasersäde osuu vastaanottokentän (54) alapuoliskoon, näyttöön syttyy suuntanuoli ”Lasersäde keskilinjan alapuolella” (o).

Kun LED-valot on kytketty päälle, punainen LED-suuntanuoli ”Lasersäde keskilinjan alapuolella” (57) syttyy.
Kun äänimerkki on kytketty päälle, kuulet nopeasti toistuvan äänimerkin.

1. Siirrä laservastaanotinta nuolen suuntaan alaspäin.
2. Kun osumakohta lähestyy keskilinjaa, näytössä näkyy enää vain suuntanuolen ”Lasersäde keskilinjan alapuolella” (o) kärki.

Laservastaanotin on keskellä: kun lasersäde osuu vastaanottokentän (54) keskilinjan korkeudelle, laitenäyttöön syttyy keskilinjan näyttö (q).

Kun LED-valot on kytketty päälle, vihreä keskilinjan LED-valo (56) syttyy.
Jos äänimerkki on kytketty päälle, laite antaa jatkuvasti kuuluvan äänimerkin.

Viimeisimmän vastaanoton muistitoiminto: jos laservastaanotinta siirretään niin, ettei lasersäde enää osu vastaanottokenttään (54), viimeksi näytössä näkynyt suuntanuoli "Lasersäde keskilinjan yläpuolella" (s) tai suuntanuoli "Lasersäde keskilinjan alapuolella" (o) vilkkuu hetken aikaa. Tämän ilmoituksen voi kytkeä päälle tai pois päältä asetusvalikon kautta.

##

Kun lasersäde osuu vastaanottokenttään (54), lasersäteen ja laservastaanottimen keskilinjan välinen etäisyys ilmoitetaan absoluuttisena arvona laitteen tekstinäytössä (n).

Korkeusnäytön mittayksikön (”mm” tai ”in”) voi vaihtaa asetusvalikossa.