# Üzembe helyezés

- Tartsa szabadon a munkaterület minden olyan akadálytól, amely visszaverheti, vagy eltakarhatja a lézersugarat. Takarja le például a tükröző vagy csillogó felületeket. Ne mérjen üveglapokon vagy hasonló anyagokon át. Egy visszavert vagy terjedésében bármilyen módon meggátolt lézersugár meghamisíthatja a mérési eredményeket.

##

1. Állítsa be úgy a lézervevő helyzetét, hogy a lézersugár elérhesse a vételi mezőt (54).
2. Állítsa be úgy a lézervevő helyzetét, hogy a lézersugár keresztben álljon a vételi mezőben (amint ez az ábrán látható).
3. Több lehetséges üzemmóddal rendelkező forgólézer esetén jelölje ki a vízszintes vagy a függőleges üzemet a legmagasabb forgási sebességgel.

##

- A lézervevő bekapcsolásakor egy hangos hangjelzés szólalhat meg. Ezért tartsa távol a lézervevőt a bekapcsoláskor a saját és a más személyek fülétől. Az erős hang halláskárosodásokhoz vezethet.

1. A lézervevő bekapcsolásához nyomja meg a gombot.
2. Valamennyi kijelzés és valamennyi LED rövid időre felvillan és megszólalhat egy hangjelzés.
3. A lézervevő kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot, amíg az összes LED rövid időre fel nem villan, és a kijelző ki nem alszik.

A kijelző megvilágításának beállítását kivéve a lézervevő kikapcsolásakor minden beállítás mentésre kerül.

Ha a lézervevőn kb. 10 percig egy gombot sem nyomtak meg és a vételi mezőt (54) 10 percig nem éri lézersugár, a lézervevő az elemek kímélése érdekében automatikusan kikapcsol.

##

A kiszállításkori állapotban a forgólézer és az azzal együtt szállított lézervevő a Bluetooth® segítségével már össze van kötve.

Fennálló összeköttetés esetén a lézervevő kijelzőjén megjelenik a Bluetooth® összeköttetés (k) kijelzése.

1. Ha a lézervevőt ismét össze akarja kapcsolni egy forgólézerrel, vagy ha egy további lézervevőt akar összekapcsolni vele, tartsa annyi ideig lenyomva a forgólézeren a gombot, amíg a távirányítóval/lézervevővel való kapcsolat felépítésének kijelzése a forgólézer kijelzőjén meg nem jelenik.
2. Ezután tartsa a lézervevőn addig lenyomva a és gombot, amíg a lézervevő szöveges kijelzőjén (n) meg nem jelenik a P‑‑ kijelzés.

Az összeköttetés sikeres felépítése a forgólézer kijelzőjén nyugtázásra kerül. A lézervevő (n) szövegkijelzőjén megjelenik a POK üzenet.

Ha a forgólézer és a lézervevő között nem sikerül összeköttetést létrehozni, akkor a lézervevő (n) szövegkijelzőjén és a forgólézer kijelzőjén megjelenik a PNK sikertelen összeköttetést jelző hibaüzenet. A hibaelhárításhoz tartsa be a forgólézer Üzemeltetési útmutatójának utasításait.

##

A lézersugár pozíciója a vételi mezőn (54) a kijelzőn (58) a lézervevő elülső és hátsó oldalán „Lézersugár a középvonal alatt” (o) irányjelzővel, a „Lézersugár a középvonal felett” (s) irányjelzővel, illetve a középvonal (q) irányjelzővel kerül kijelzésre.

Opcionálisan emellett megjeleníthető a lézersugár vételi mezőn való helyzete:

- a piros „Lézersugár a középvonal alatt” (57) LED-irányjelzővel, a kék „Lézersugár a középvonal felett” (55) LED-irányjelzővel, valamint a zöld LED-középvonallal (56) a lézervevő elülső oldalán,
- a hangjelzés segítségével.

Amikor a lézersugár először halad át a (54) vételi mezőn, mindig felhangzik egy rövid hangjelzés és a piros (57) „Lézersugár a középvonal alatt“ LED-irányjelző, valamint a kék (55) „Lézersugár a középvonal felett“ LED-irányjelző rövid időre kigyullad (akkor is, ha a hangjelzés és/vagy a LED-irányjelzők kikapcsolt állapotban vannak).

A lézervevő túl alacsonyan van: Ha a lézersugár a vételi mező felső felén (54) halad át, akkor a kijelzőn megjelenik a „Lézersugár a középvonal felett” (s) irányjelző.

Bekapcsolt LED-ek esetén világít a kék „Lézersugár a középvonal felett” (55) LED-irányjelző.
Bekapcsolt hangjelzés esetén egy lassú ütemű hangjelzés kerül kibocsátásra.

1. Mozgassa el a lézervevőt a nyíl által jelzett irányban felfelé.
2. A középvonalhoz való közeledés során már csak a „Lézersugár a középvonal felett” (s) irányjelző csúcsa kerül kijelzésre.

A lézervevő túl magasan van: Ha a lézersugár a vételi mező (54) alsó felén halad át, akkor a kijelzőn megjelenik a „Lézersugár a középvonal alatt” (o) irányjelző.

Bekapcsolt LED-ek esetén világít a piros „Lézersugár a középvonal alatt” (57) LED-irányjelző.
Bekapcsolt hangjelzés esetén egy gyors ütemű hangjelzés kerül kibocsátásra.

1. Mozgassa el a lézervevőt a nyíl által jelzett irányban lefelé.
2. A középvonalhoz való közeledés során már csak a „Lézersugár a középvonal alatt” (o) irányjelző csúcsa kerül kijelzésre.

A lézervevő a középső helyzetben van: Ha a lézersugár a középvonal magasságában halad át a vételi mezőn (54), akkor a kijelzőn megjelenik a középvonal (q) kijelzés.

Bekapcsolt LED-ek esetén zöld LED középvonal (56) is világít.
Ha a hangjelzés be van kapcsolva, felhangzik egy folyamatos hangjelzés.

Utolsó vétel memória funkció: Ha a lézer vevőkészüléket úgy elmozdítják, hogy a lézersugár ismét elhagyja a (54) vételi mezőt, akkor rövid ideig még villog a legutoljára kijelzett (s) „Lézersugár a középvonal felett“, illetve a (o) „Lézersugár a középvonal alatt“ irányjelző. Ezt a kijelzést a Beállítás menüben be, illetve ki lehet kapcsolni.

##

Ha a lézersugár eltalálja a vételi mezőt (54), a lézersugár és a lézervevő középvonala közötti távolság a szöveges kijelzőben (n) abszolút értékként kijelzésre kerül.

A magasságkijelzés mértékegységét a Beállítás menüben lehet megváltoztatni („mm” vagy „col”).