# Отстраняване на повреди

Текстово поле (n) | Проблем | Помощ
--- | --- | ---
PNK | Изграждане на свързване през Bluetooth® към ротационния лазер GRL 600 CHV респ. GRL 650 CHVG неуспешно | Натиснете за кратко пусковия прекъсвач върху ротационния лазер, за да затворите съобщението за грешка. Стартирайте повторно изграждането на връзка. Ако изграждането на връзка не е възможно, обърнете се към клиентската служба на Bosch.
ERR | Калибриране на ротационния лазер GRL 600 CHV респ. GRL 650 CHVG неуспешно | Прочетете и спазвайте инструкцията за експлоатация на GRL 600 CHV респ. GRL 650 CHVG.
Неуспешен режим CenterFind респ. режим CenterLock | Натиснете произволен бутон, за да затворите съобщението за грешка. Проверете позицията на ротационния лазер и лазерния приемник преди рестартиране на функцията.
LR 65 G:
ERR и CL с редуване | Режим CenterFind не може да се стартира, защото ротационният лазер вече работи в режим CenterLock. | Настройте на двата лазерни приемника режим CenterFind и рестартирайте функцията.
ERR и CF с редуване | Режим CenterLock не може да се стартира, защото ротационният лазер вече работи в режим CenterFind. | Настройте на двата лазерни приемника режим CenterLock и рестартирайте функцията.