# Veikimo režimai

##

X ir Y ašių kryptys yra pažymėtos virš rotacinės galvutės ant korpuso.Žymės yra tiksliai virš išlyginimo įpjovų (16) ant apatinio korpuso krašto bei apatinės rankenos. Naudodamiesi išlyginimo įpjovomis, matavimo prietaisą galite išlyginti pagal ašis.

##

Visi 3 veikimo režimai yra galimi matavimo prietaisui esant horizontalioje ir vertikalioje padėtyse.

Rotacinis režimas
Rotacinį režimą ypač patartina pasirinkti, kai yra naudojamas lazerio spindulio imtuvas. Galite pasirinkti iš įvairių sukimosi greičių.

Linijinis režimas
Prietaisui veikiant šiuo režimu, kintamas lazerio spindulys juda ribotame sklidimo kampe. Todėl palyginti su rotaciniu režimu lazerio spindulio matomumas šiuo atveju yra didesnis. Galite pasirinkti iš įvairių lazerio sklidimo kampų.

Taškinis režimas
Prietaisui veikiant šiuo režimu, kintamo lazerio spindulio matomumas yra geriausias. Jis skirtas, pvz., aukščiams perkelti arba patikrinti, ar objektai yra vienoje linijoje.

Linijinis ir taškinis režimas nėra skirti naudoti su lazerio spindulio imtuvu (41).

##

Kaskart įjungus, matavimo prietaisas veikia rotaciniu režimu standartiniu sukimosi greičiu (600 min–1).

1. Norėdami perjungti iš linijinio režimo į rotacinį režimą, paspauskite ant matavimo prietaiso arba nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką .

1. Norėdami pakeisti sukimo greitį, pakartotinai spauskite ant matavimo prietaiso arba nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką , kol ekrane bus parodytas norimas greitis.

Pradžios lange nustatytas greitis rodomas sukimosi greičio rodmenyje (a).

Dirbdami su lazerio spindulio imtuvu turėtumėte pasirinkti didžiausią sukimosi greitį. Dirbdami be lazerio spindulio imtuvo, kad geriau matytumėte lazerio spindulį, sumažinkite sukimosi greitį ir naudokite lazerio matymo akinius (50).

##

1. Norėdami perjungti į linijinį režimą arba į taškinį režimą, paspauskite ant matavimo prietaiso arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką .

1. Norėdami pakeisti lazerio sklidimo kampą, pakartotinai spauskite ant matavimo prietaiso arba nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką , kol ekrane bus parodytas norimas režimas.
2. Lazerio sklidimo kampas mažinamas pakopomis kaskart paspaudus mygtuką, kol pasiekiamas taškinis režimas.
3. Esant 360°, matavimo prietaisas vėl veikia rotaciniu režimu, sukimosi greitis yra lygus paskiausiai nustatytam greičiui.

Dėl inercijos lazeris gali šiek tiek išlįsti už lazerio linijos galinio taško.

##

Esant įjungtam linijiniam ir taškiniam režimui, lazerio liniją ir lazerio tašką galite nustatyti rotacinės plokštumos ribose. Pasukti galima 360° kampu.

1. Paspauskite ant matavimo prietaiso esantį mygtuką arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką , norėdami pasukti prieš laikrodžio rodyklę.
2. Paspauskite ant matavimo prietaiso esantį mygtuką arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką , norėdami pasukti pagal laikrodžio rodyklę.

##

Matavimo prietaisui esant vertikalioje padėtyje, kad būtų lengviau nustatyti vienoje linijoje arba išlyginti lygiagrečiai, lazerio tašką, lazerio liniją ar rotacinę plokštumą ±8,5 % diapazone galite pasukti aplink X ašį.

1. Norėdami įjungti funkciją, paspauskite ant matavimo prietaiso arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką .
2. Parodomas Y ašies posvyrio nustatymo meniu, mirksi Y ašies simbolis.

1. Norėdami pasukti rotacinę plokštumą, spauskite ant matavimo prietaiso esantį mygtuką ar arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką ar tol, kol bus pasiekta pageidaujama padėtis.

##

Norėdami vertikalioje padėtyje esantį matavimo prietaisą išlyginti pagal pagrindo atskaitos tašką, galite kintamą lazerio spindulį (8) kaip statmens tašką pasukti žemyn. Statmens taško funkciją galima įjungti tik nuotolinio valdymo pultu arba naudojantis Bosch Levelling Remote App.

Kintamas lazerio spindulys kaip statmens taškas nėra savaime susiniveliuojantis. Todėl įsitikinkite, kad matavimo prietaisas įjungiant statmens taško funkciją yra susiniveliavęs.

1. Norėdami įjungti statmens taško žemyn funkciją, paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką .
2. Kai kintamas lazerio spindulys yra nukreiptas vertikaliai, ekrane yra rodomas statmens taško funkcijos simbolis.
3. Sėkmingai nukreipus, pradžios lange atsiranda statmens taško funkcijos rodmuo (f).