# Upute za rad

##

Pomoću libele (60) možete okomito izravnati laserski prijamnik. Koso postavljen laserski prijamnik dovodi do pogrešnog mjerenja.

##

Na oznaci sredine (62) desno i lijevo na laserskom prijamniku možete označiti položaj laserske zrake ako prolazi kroz sredinu prijemnog polja (54).

Pazite da se laserski prijamnik kod označavanja izravna točno okomito (kod vodoravne laserske zrake) odnosno vodoravno (kod okomite laserske zrake) jer će se inače oznake pomaknuti u odnosu na lasersku zraku.

##

Laserski prijamnik možete pričvrstiti pomoću držača (76) na mjernoj letvi (78) (pribor) kao i na drugim pomagalima širine do 65 mm.

1. Pričvrstite držač (76) vijkom za pričvršćivanje (79) u prihvat (64) na stražnjoj strani laserskog prijamnika.
2. Otpustite okretni gumb (77) držača, pomaknite držač npr. na mjernu letvu (78) i ponovno pritegnite okretni gumb (77).

Pomoću libele (74) možete vodoravno izravnati držač (76), a time i laserski prijamnik. Koso postavljen laserski prijamnik dovodi do pogrešnog mjerenja.

Referentna središnja linija (75) na držaču nalazi se na istoj visini kao i oznaka sredine (62) i može se upotrebljavati za označavanje laserske zrake.

##

Ako nije neophodno potrebno sigurno pričvršćivanje, laserski prijamnik možete pričvrstiti na čelične dijelove pomoću magneta (63).