# Traucējumu novēršana

Rotācijas lāzera displeja rādījums | Lāzera starojuma uztvērēja displeja rādījums | Kļūme | Kļūmju novēršana
--- | --- | --- | ---
| − | Automātiska izslēgšana (tukšs akumulators vai baterijas) | Nomainiet akumulatoru vai baterijas.
| − | Automātiska izslēgšana (pārsniegta darba temperatūra) | Pirms ieslēgšanas ļaujiet mērinstrumentam atdzist. Pēc tam pārbaudiet mērīšanas precizitāti un, ja nepieciešams, kalibrējiet mērinstrumentu.
| −/ PNK | Savienojuma izveide ar tālvadības pulti (40) vai lāzera starojuma uztvērēju (41) neizdevās | Īsi nospiediet taustiņu , lai aizvērtu kļūdas ziņojumu. Sāciet savienojuma izveidi no jauna. Ja savienojumu nevar izveidot, vērsieties Bosch klientu dienestā.
| − | Savienojuma izveide ar viedtālruni neizdevās | Īsi nospiediet taustiņu , lai aizvērtu kļūdas ziņojumu. Sāciet savienojuma izveidi no jauna skatīt Tālvadība, izmantojot Bosch Levelling Remote App. Ja savienojumu nevar izveidot, vērsieties Bosch klientu dienestā.
| − | Mērinstruments atrodas slīpi par vairāk nekā 8,5% vai nav pareizā horizontālā vai vertikālā stāvoklī. | Pozicionējiet mērinstrumentu no jauna vai nu horizontālā vai vertikālā stāvoklī. Atkārtota nivelēšana sākas automātiski.
| − | Maksimālā nivelēšanas laika pārsniegšana | Pozicionējiet mērinstrumentu no jauna vai nu horizontālā vai vertikālā stāvoklī. Īsi nospiediet taustiņu , lai sāktu nivelēšanu no jauna.
| − | Horizontālā un vertikālā stāvokļa pārslēgšana, neizslēdzot/neieslēdzot mērinstrumentu | Īsi nospiediet taustiņu , lai sāktu nivelēšanu no jauna.
| ERR | X ass kalibrēšana neizdevās | Pārtrauciet kalibrēšanu ar , nospiežot taustiņu . Pārliecinieties, ka lāzera starojuma uztvērēja uztveršanas lauks atrodas vertikālā stāvoklī pret atbilstošo mērinstrumenta asi (X/Y). Sāciet kalibrēšanu vēlreiz.
| ERR | Y ass kalibrēšana neizdevās
| − | Z ass kalibrēšana neizdevās | Pārtrauciet kalibrēšanu ar , nospiežot taustiņu . Pārbaudiet, vai mērinstruments ir pareizi novietots. Sāciet kalibrēšanu vēlreiz.
| ERR | Viduslīnijas režīms (CenterFind) attiecībā uz X asi neizdevās | Nospiediet jebkuru taustiņu, lai aizvērtu kļūdas ziņojumu. Pārbaudiet, vai mērinstruments un lāzera starojuma uztvērējs ir pareizi uzstādīti. Lāzera starojuma uztvērējam jāatrodas mērinstrumenta ±8,5% kustību diapazonā. Vēlreiz palaidiet režīmu.
| ERR | Viduslīnijas režīms (CenterFind) attiecībā uz Y asi neizdevās
GRL 650 CHVG:
| ERR | Viduslīnijas režīms (CenterLock) attiecībā uz X asi neizdevās | Nospiediet jebkuru taustiņu, lai aizvērtu kļūdas ziņojumu. Pārbaudiet, vai mērinstruments un lāzera starojuma uztvērējs ir pareizi uzstādīti. Lāzera starojuma uztvērējam jāatrodas mērinstrumenta ±8,5% kustību diapazonā. Vēlreiz palaidiet režīmu.
| ERR | Viduslīnijas režīms (CenterLock) attiecībā uz Y asi neizdevās