# A termék és a teljesítmény leírása

##

A lézer vevőkészülék a Műszaki adatok alatt megadott hullámhosszúságú forgó lézersugarak gyors megtalálására szolgál.

Az LR 60 lézervevő ezen kívül a GRL 600 CHV Bluetooth®-szal való vezérlésére, az LR 65 G lézervevő pedig a GRL 650 CHVG ilyen üzemmódon való vezérlésére is szolgál.

A lézer vevőkészülék zárt helyiségekben és a szabadban is használható.

##

Az ábrázolt komponensek számozása az ábrákon látható lézervevő ábrázolására vonatkozik.

(54) | Lézersugár vételi mező
(55) | „Lézersugár a középvonal felett” LED-irányjelző
(56) | LED középvonal
(57) | „Lézersugár a középvonal alatt” LED-irányjelző
(58) | Kijelző (első és hátsó oldal)
(59) | Hangszóró
(60) | Vízszintező
(61) | Akasztóhorog
(62) | Középjelölés
(63) | Mágnesek
(64) | Tartó felvevő egység
(65) | Sorozatszám
(66) | Elemrekeszfedél
(67) | Az elemrekeszfedél reteszelése
(68) | Y‑tengely gomb
(69) | X‑tengely gomb
(70) | Üzemmód gomb
(71) | Vételi pontosság beállító gomb
(72) | Be/ki gomb
(73) | Hangjelzés/hangerő gomb
(74) | A tartó libellájaA)
(75) | Referencia középvonal a tartónA)
(76) | TartóA)
(77) | A tartó forgatógombjaA)
(78) | MérőlécA)
(79) | A tartó rögzítőcsavarjaA)

A)

  Ez a tartozék nem tartozik a standard szállítmányhoz.

### Kijelző elemek

(j) | Forgólézer akkumulátor/elemek feltöltési szintjelző display
(k) | Bluetooth® összeköttetés kijelzése
(l) | Vételi pontosság kijelző
(m) | Mértékegység kijelző
(n) | Szöveges kijelző
(o) | „Lézersugár a középvonal alatt” irányjelző
(p) | Hangjelzés/hangerő kijelzés
(q) | Középvonal kijelzés
(r) | Lézervevő elemkijelző
(s) | „Lézersugár a középvonal felett” irányjelző

##

Lézervevő | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Rendelési szám | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Üzemi hőmérséklet | –10 °C…+50 °C | –10 °C…+50 °C
Tárolási hőmérséklet | –20 °C…+70 °C | –20 °C…+70 °C
A használathoz megengedett max. tengerszint feletti magasság | 2000 m | 2000 m
Relatív páratartalom max. | 90% | 90%
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint | 2A) | 2A)
Elemek | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® lézervevő
üzemi frekvencia tartomány | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
max. adóteljesítmény | 6,3 mW | 6,3 mW
jel maximális hatótávolságaB) | 100 m | 100 m
osztály | 1 | 1
kompatibilitás | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Vehető hullámhossz | 600−800 nm | 500−570 nm
Vehető forgási sebesség | > 120 perc−1 | > 120 perc−1
Munkaterület max.D)
GRL 600 CHV-vel | 300 m | –
GRL 650 CHVG-vel | – | 325 m
Vételi szög | ±35° | ±35°
Vételi pontosságE)F)
nagyon finom | ±0,5 mm | ±0,5 mm
finom | ±1 mm | ±1 mm
közepes | ±2 mm | ±2 mm
durva | ±5 mm | ±5 mm
nagyon durva | ±10 mm | ±10 mm
Üzemidő kb. | 50 h | 50 h
SúlyG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Védelmi osztály | IP67 | IP67

A)

  Csak egy nem vezetőképes szennyezés lép fel, ámbár időnként a harmatképződés következtében ideiglenesen egy nullától eltérő vezetőképességre is lehet számítani.

B)

  A hatótávolság a külső feltételektől függően, beleértve ebbe az alkalmazásra kerülő vevőkészüléket is, erősen változó lehet. Zárt helyiségekben és fémes akadályok (például falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatótávolság lényegesen alacsonyabb lehet.

C)

  A Bluetooth®-Low-Energy-készülékeknél a modelltől és az operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy nem lehet létrehozni az összeköttetést. A Bluetooth® készülékeknek támogatniuk kell az SPP-Profilt.

D)

  A működési területet hátrányos környezeti körülmények (pl. közvetlen napsugárzás) lecsökkenthetik.

E)

  a lézer vevőkészülék és a forgó lézer közötti távolságtól valamint a forgó lézer lézerosztályától és lézertípusától függően

F)

  A vételi pontosságot hátrányos környezeti körülmények (pl. közvetlen napsugárzás) befolyásolhatják.

G)

  Súly elemek nélkül

Az Ön lézer vevőkészüléke a típustáblán található (65) gyártási számmal egyértelműen azonosítható.