# Acumulator/Baterie

Aparatul de măsură poate funcţiona cu baterii uzuale din comerţ sau cu un acumulator litiu‑ion Bosch.

Nu folosi acumulatori uzuali din comerţ (de exemplu, acumulatori din hidrură de nichel-metal).

##

- Folosiţi numai încărcătoarele specificate în datele tehnice. Numai aceste încărcătoare sunt adaptate la acumulatorul cu tehnologie litiu‑ion montat în aparatul dumneavoastră de măsură.

Acumulatorii litiu-ion sunt livraţi în stare parţial încărcată, conform reglementărilor internaţionale privind transportul. Pentru a asigura funcţionarea la capacitate maximă a acumulatorului, încarcă complet acumulatorul înainte de prima utilizare.

### Indicator de încărcare a acumulatorului de la acumulator

Dacă acumulatorul este extras din aparatul de măsură, starea de încărcare poate fi indicată prin intermediul LED-urilor verzi ale indicatorului stării de încărcare de pe acumulator.

Pentru indicarea stării de încărcare, apasă tasta sau .

Dacă, după apăsarea tastei pentru indicarea stării de încărcare, nu se aprinde niciun LED, înseamnă că acumulatorul este defect şi trebuie înlocuit.

Nu orice tip de acumulator dispune de un indicator al nivelului de încărcare.

#### Tip de acumulator GBA 18V...

LED | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori în verde | 60–100%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | 30–60%
Aprindere continuă o dată în verde | 5–30%
Aprindere intermitentă o dată în verde | 0–5%

#### Tip de acumulator ProCORE18V...

LED | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 5 ori în verde | 80–100%
Aprindere continuă de 4 ori în verde | 60–80%
Aprindere continuă de 3 ori în verde | 40–60%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | 20–40%
Aprindere continuă o dată în verde | 5–20%
Aprindere intermitentă o dată în verde | 0–5%

### Indicaţii privind manevrarea optimă a acumulatorului

Protejaţi acumulatorul împotriva umezelii şi apei.

Depozitaţi acumulatorul numai la temperaturi cuprinse între −20 °C şi 50 °C. Nu lăsaţi acu‌mulatorul în autovehicul, de exemplu, pe timpul verii.

Ocazional curăţaţi fantele de ventilaţie ale acumulatorului utilizând o pensulă moale, curată şi uscată.

Un timp de funcţionare considerabil redus după încărcare indică faptul că acumulatorul s‑a uzat şi trebuie înlocuit.

Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea.

##

Pentru funcţionarea aparatului de măsură se recomandă utilizarea de baterii alcaline cu mangan.

Introdu bateriile în adaptorul pentru baterii (22).

Respectă polaritatea corectă conform schiţei de pe adaptorul pentru baterii.

Înlocuieşte întotdeauna toate bateriile în acelaşi timp. Foloseşte numai bateriile unui singur producător şi cu aceeaşi capacitate.

- Scoate bateriile din aparatul de măsură atunci când urmează să nu-l foloseşti pentru o perioadă mai lungă de timp. În cazul depozitării mai îndelungate în interiorul aparatului de măsură, bateriile se pot coroda.

Adaptorul pentru baterii este destinat exclusiv utilizării la aparatele de măsură Bosch prevăzute în acest scop.

##

1. Împinge dispozitivul de blocare (2) a capacului compartimentului pentru baterii în poziţia şi deschide capacul compartiment pentru baterii (1).
2. Apasă butonul de deblocare (23) şi extrage acumulatorul (24) sau adaptorul pentru baterii (22) din compartimentul pentru baterii. Nu forţa.
3. Introdu un acumulator încărcat (24) sau adaptorul pentru baterii (22) cu bateriile fixate în compartimentul pentru baterii până când se fixează sonor.
4. Închide capacul compartimentului pentru baterii (1) şi împinge dispozitivul de blocare (2) în poziţia .

##

Indicatorul stării de încărcare (e) de pe afişaj indică starea de încărcare a acumulatorului, respectiv a bateriilor:

Indicator | Capacitate
--- | ---
| 60−100%
| 30−60%
| 5−30%
| 0−5%

Dacă acumulatorul, respectiv bateriile sunt descărcate, apare timp de câteva secunde un mesaj de avertizare, iar indicatorul de stare (12) se aprinde intermitent şi în cadenţă rapidă în roşu. Ulterior, aparatul de măsură se deconectează.