# Piles

## Mise en place/remplacement des piles

Pour le bon fonctionnement de la cellule de réception, nous recommandons d’utiliser des piles alcalines au manganèse.

1. Placez le verrouillage (67) du couvercle du compartiment à piles dans la position (p. ex. avec une pièce de monnaie).
2. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles (66) et insérez les piles.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve à l’intérieur du compartiment à piles.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N’utilisez que des piles de la même marque et de même capacité.

1. Refermez le couvercle du compartiment à piles (66) et replacez le verrouillage (67) dans la position .

L’indicateur de charge (r) indique le niveau de charge des piles de la cellule de réception :

Affichage | Capacité
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Sortez les piles de la cellule de réception laser si vous savez que la cellule de réception ne va pas être utilisée pendant une période prolongée. En cas de stockage prolongé, les piles peuvent se corroder dans la cellule de réception laser.

## Indicateur d’état de charge du laser rotatif

L’indicateur d’état de charge (j) indique le niveau de charge de l’accu ou des piles du laser rotatif quand ce dernier est en marche et qu’il est connecté via Bluetooth® à une cellule de réception laser.

Affichage | Capacité
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %