# Colocação em ‌funcionamento

- Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos que possam refletir ou interromper o raio laser. Cubra p. ex. superfícies espelhadas ou brilhantes. Não meça através de painéis de vidro ou materiais semelhantes. Os resultados da medição podem ser adulterados devido a um raio laser refletido ou interrompido.

##

1. Posicione o recetor laser de forma a que o raio laser atinja o campo recetor (54).
2. Alinhe-o de forma a que o raio laser atravesse o campo recetor (como ilustrado na figura).
3. No caso de níveis laser rotativos com vários modos de operação, selecione a operação horizontal ou vertical com a velocidade de rotação mais alta.

##

- Ao ligar o recetor laser pode ouvir-se um som de aviso alto. Por isso, ao ligar o instrumento de medição mantenha-o afastado do ouvido ou de outras pessoas. O som alto pode causar defeitos auditivos.

1. Prima a tecla , para ligar o recetor laser.
2. Todas as indicações no display, assim como todos LEDs, se acendem por instantes e pode soar um som de aviso.
3. Para desligar o recetor laser, mantenha a tecla premida até que todos os LEDs se acendam brevemente e o ecrã se apague.

Excetuando a definição da iluminação do mostrador, todas as definições são memorizadas na desativação do recetor laser.

Se durante aprox. 10 min não for premida qualquer tecla no recetor laser e nenhum raio laser atingir o campo recetor (54) 10 min, o recetor laser desliga-se automaticamente para proteger as pilhas.

##

No estado de fornecimento, o nível laser rotativo e o recetor laser fornecido já estão emparelhados via Bluetooth®.

Se existir ligação, surge a indicação Ligação via Bluetooth® (k) no mostrador do recetor laser.

1. Para ligar novamente o recetor laser ou para ligar outro recetor laser com o nível laser rotativo, mantenha premida a tecla no nível laser rotativo até que o símbolo para a estabelecimento da ligação com o telecomando/recetor laser surja no ecrã do nível laser rotativo.
2. A seguir, mantenha premidas as teclas e no recetor laser até que surja na indicação de texto (n) do recetor laser P‑‑.

O estabelecimento bem-sucedido da ligação é confirmado no mostrador do nível laser rotativo. Na indicação de texto (n) do recetor laser surge POK.

Se não for possível estabelecer a ligação entre o nível laser rotativo e o recetor laser, surge na indicação de texto (n) do recetor laser PNK e no mostrador do nível laser rotativo é exibida a mensagem de erro da ligação falhada. Para a eliminação de erros, observe o manual de instruções do nível laser rotativo.

##

A posição do recetor laser no campo recetor (54) é exibida no ecrã (58) na parte da frente e na parte de trás do recetor laser através da indicação de sentido "Raio laser abaixo da linha central" (o), da indicação de sentido "Raio laser acima da linha central" (s) ou da indicação de linha central (q).

Além disso, a posição do raio laser no campo recetor pode ser visualizada opcionalmente:

- através do LED vermelho da indicação de sentido "Raio laser abaixo da linha central" (57), do LED azul da indicação de sentido "Raio laser acima da linha central" (55), bem como do LED verde da linha central (56) na parte da frente do recetor laser,
- através do som de aviso.

Da primeira vez que o raio laser atravessa o campo recetor (54) soa sempre um som de aviso curto e o LED vermelho da indicação de sentido „"Raio laser abaixo da linha central" (57) bem como o LED azul da indicação de sentido "Raio laser acima da linha central" (55) acendem-se por breves instantes (mesmo que o som de aviso e/ou os LEDs das indicações de sentido tenham sido desligados).

Recetor laser muito baixo: se o raio laser passar pela metade superior do campo recetor (54), surge a indicação de sentido "Raio laser acima da linha central" (s) no ecrã.

Com os LEDs ligados, acende-se o LED azul da indicação de sentido «Raio laser acima da linha central» (55).
Com o som de aviso desligado, é emitido um sinal a um ritmo lento.

1. Desloque o recetor laser para cima no sentido da seta.
2. Com a aproximação à linha central, apenas é visualizada a ponta da indicação de sentido "Raio laser acima da linha central" (s).

Recetor laser muito alto: se o raio laser passar pela metade inferior do campo recetor (54), surge a indicação de sentido "Raio laser abaixo da linha central" (o) no ecrã.

Com os LEDs ligados, acende-se o LED vermelho da indicação de sentido «Raio laser abaixo da linha central» (57).
Com o som de aviso desligado, é emitido um sinal a um ritmo rápido.

1. Desloque o recetor laser para baixo no sentido da seta.
2. Com a aproximação à linha central, apenas é visualizada a ponta da indicação de sentido «"aio laser abaixo da linha central" (o).

Recetor laser ao centro: se o raio laser passar pelo campo recetor (54) à altura da linha central, surge a indicação Linha central (q) no mostrador.

Com os LEDs ligados, acende-se o LED verde Linha central (56).
Com o som de aviso ligado, é emitido um som contínuo.

Função de memória da última receção: se o recetor laser for deslocado de modo a que o raio laser saia novamente do campo recetor (54), a indicação de sentido "Raio laser acima da linha central" (s) ou a indicação de sentido "Raio laser abaixo da linha central" (o) indicada por último pisca por breves instantes. Esta indicação pode ser ligada ou desligada através do menu das definições.

##

Se o raio laser atingir o campo recetor (54), a distância entre o raio laser e a linha central do recetor laser é indicada na indicação de texto (n) no mostrador como valor absoluto.

A unidade de medida da indicação da altura pode ser alterada no menu das definições ("mm" ou "in").