# Vista general de las posibilidades de control de las funciones

Función | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Conexión/desconexión de GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Establecer conexión por Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Modo en espera | ● | ● | ● | − | − | ●
Activar el bloqueo del teclado | − | − | − | − | − | ●
Desactivar el bloqueo del teclado | ● | ● | − | − | − | ●
Modo de rotación, lineal y por puntos | ● | ● | ● | − | − | ●
Girar una línea/punto dentro del plano de rotación | ● | ● | ● | − | − | ●
Giro del plano de rotación en posición vertical | ● | ● | ● | − | − | ●
Función automática del punto de plomada hacia abajo con posición vertical | − | − | ● | − | − | ●
Desactivación/activación de la función de advertencia de impacto | ● | ● | − | − | − | ●
Modificación de la sensibilidad de la función de advertencia de impacto | − | ● | − | − | − | ●
Modo de inclinación | ● | ● | ● | − | − | ●
Cambiar SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Modo manual | ● | ● | − | − | − | ●
Modo CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Modo CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Proyección parcial | − | − | − | − | − | ●
Calibración del eje X e Y (posición horizontal)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Calibración del eje Z (posición vertical) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  La función debe iniciarse simultáneamente en el instrumento de medición por un lado, y en el mando a distancia, el receptor de láser o el smartphone por el otro.

B)

  La función se inicia conjuntamente en el instrumento de medición y smartphone o en el receptor láser.