# Manuaalinen käyttö

Mittalaitteen tasausautomatiikan voi kytkeä pois päältä (manuaalinen käyttö):

- vaakasuuntaisessa asennossa molemmissa akseleissa toisistaan riippumatta,
- pystysuuntaisessa asennossa X‑akselissa (Y‑akselia ei voi tasata pystysuuntaisessa asennossa).

Mittalaitteen voi asettaa manuaalista käyttöä varten mihin tahansa vinoon asentoon.

Lisäksi akseleita voi kallistaa mittalaitteessa toisistaan riippumatta ±8,5 %:n alueella. Manuaalisessa käytössä akselin kallistussäädön arvoa ei ilmoiteta näytössä.

Mittalaitteen tilan merkkivalo (12) palaa jatkuvasti punaisena, kun

- vaakasuuntaisessa asennossa vähintään yksi akseli on manuaalisessa käytössä,
- pystysuuntaisessa asennossa X‑akseli on manuaalisessa käytössä.

Kaukosäätimen X‑akselin tilan merkkivalo (33) tai Y‑akselin tilan merkkivalo (34) palaa jatkuvasti punaisena, kun asianomainen akseli on manuaalisessa käytössä.

Manuaalista käyttöä ei voi käynnistää kaukosäätimellä.

## Manuaalinen käyttö vaakasuuntaisessa asennossa

1. Paina toistuvasti painiketta , kunnes haluttujen säätöjen yhdistelmä on asetettu molempiin akseleihin.
2. Kuvatussa esimerkkinäytössä X‑akselin tasausautomatiikka on kytketty pois päältä ja Y‑akselin tasaus toimii edelleen.

## Akselin kallistus

1. Paina painiketta , kun manuaalisen käytön valikko on näytössä.

Jos vain yhden akselin tasausautomatiikka on kytketty pois päältä, voit säätää vain tämän akselin kallistusta.

1. Molempien akselien manuaalisessa käytössä voit vaihtaa akselien välillä painamalla uudelleen painiketta .

1. Näytössä vilkkuu sen akselin symboli, jonka kallistusta voi säätää.

1. Kallista valitsemaasi akselia haluamaasi asentoon painikkeilla ja .

## Manuaalinen käyttö pystysuuntaisessa asennossa

1. Kytke X-akselin tasausautomatiikka pois päältä painamalla kerran painiketta . (Y‑akselia ei voi tasata pystysuuntaisessa asennossa.)

## X-akselin kallistus

1. Paina painiketta , kun manuaalisen käytön valikko on näytössä.
2. Näytössä vilkkuu X‑akselin symboli.
3. Kallista X-akselia haluamaasi asentoon painikkeilla ja .

## Y-akselin kääntäminen

1. Paina uudelleen painiketta , kun manuaalisen käytön valikko on näytössä.
2. Näytössä vilkkuu Y‑akselin symboli.
3. Käännä Y-akseli haluamaasi asentoon painikkeilla ja .