# Ürün ve performans açıklaması

##

Bu lazer alıcısı teknik veriler bölümünde belirtilen dalga boylarına sahip dönen lazer ışınlarının hızla bulunması için tasarlanmıştır.

Lazer alıcı LR 60, GRL 600 CHV'nin Bluetooth® üzerinden kumanda edilmesi için, lazer alıcı LR 65 G ise GRL 650 CHVG'nin kumanda edilmesi için tasarlanmıştır.

Bu lazer alıcısı hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanılmaya uygundur.

##

Gösterilen bileşenlerin numaralandırması, lazer alıcının çizimlerdeki gösterimini ifade eder.

(54) | Lazer ışını algılama alanı
(55) | LED yön göstergesi "Lazer ışını orta hattın üstünde"
(56) | LED orta hat
(57) | LED yön göstergesi "Lazer ışını orta hattın altında"
(58) | Ekran (ön ve arka taraf)
(59) | Hoparlör
(60) | Su terazisi
(61) | Asma kancası
(62) | Merkezi işaret
(63) | Mıknatıslar
(64) | Tutucu düzeneği yuvası
(65) | Seri numarası
(66) | Pil haznesi kapağı
(67) | Pil haznesi kapağı kilidi
(68) | Y ekseni tuşu
(69) | X ekseni tuşu
(70) | Mod tuşu
(71) | Algılama hassasiyeti ayar tuşu
(72) | Açma/kapama tuşu
(73) | Sinyal sesi/ses şiddeti tuşu
(74) | Tutucu düzeneğinin su terazisiA)
(75) | Tutucu düzeneği orta hat referansıA)
(76) | TutucuA)
(77) | Tutucunun döner düğmesiA)
(78) | Ölçüm latasıA)
(79) | Tutucu düzeneğinin tespit vidasıA)

A)

  Bu aksesuarlar standart teslimat kapsamına dahil değildir.

### Gösterge elemanları

(j) | Rotasyon lazeri aküsü/pilleri şarj durumu göstergesi
(k) | Bluetooth® bağlantı göstergesi
(l) | Algılama hassasiyeti göstergesi
(m) | Gösterge ölçme birimi
(n) | Metin ekranı
(o) | Yön göstergesi "Lazer ışını orta hattın altında"
(p) | Sinyal sesi/ses şiddeti göstergesi
(q) | Orta hat göstergesi
(r) | Lazer alıcı pil göstergesi
(s) | Yön göstergesi "Lazer ışını orta hattın üstünde"

##

Lazer alıcı | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Sipariş numarası | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Çalışma sıcaklığı | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Saklama sıcaklığı | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği | 2000 m | 2000 m
Bağıl hava nemi maks. | %90 | %90
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi | 2A) | 2A)
Piller | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® lazer alıcısı
Çalışma frekansı aralığı | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz
Gönderim gücü maks. | 6,3 mW | 6,3 mW
Maks. sinyal erişim mesafesiB) | 100 m | 100 m
Sınıf | 1 | 1
Uyumluluk | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) (Düşük Enerji)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) (Düşük Enerji)C)
Algılanabilir dalga uzunluğu | 600−800 nm | 500−570 nm
Algılanabilir rotasyon hızı | > 120 dev/dak | > 120 dev/dak
Çalışma alanı maks.D)
GRL 600 CHV ile | 300 m | −
GRL 650 CHVG ile | − | 325 m
Algılama açısı | ±35° | ±35°
Algılama hassasiyetiE)F)
Çok ince | ±0,5 mm | ±0,5 mm
İnce | ±1 mm | ±1 mm
Orta | ±2 mm | ±2 mm
Kaba | ±5 mm | ±5 mm
Çok kaba | ±10 mm | ±10 mm
Çalışma süresi yakl. | 50 sa | 50 sa
AğırlıkG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Koruma türü | IP67 | IP67

A)

  Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.

B)

  Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller nedeniyle (örneğin duvarlar, raflar, valizler vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde düşebilir.

C)

  Bluetooth® Low Energy cihazlarında modele ve işletme sistemine göre bağlantı mümkün. Bluetooth® cihazlar SPP profilini desteklemelidir.

D)

  Çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin doğrudan gelen güneş ışığı) azalabilir.

E)

  lazer alıcı ile rotasyon lazerleri arasındaki mesafeye ve rotasyon lazerlerinin lazer sınıfı ile lazer türüne bağlı olarak

F)

  Algılama hassasiyeti elverişsiz koşullar nedeniyle (örneğin doğrudan gelen güneş ışınında) kısıtlanabilir.

G)

  Aküsüz ağırlık

Lazer alıcısının tam olarak belirlenmesi tip etiketindeki (65) seri numarası ile sağlanır.