# Устранение неисправностей

Индикация на ротационном лазерном нивелире | Индикация на лазерном приемнике | Проблема | Способ устранения
--- | --- | --- | ---
| − | Автоматическое выключение (аккумулятор или батарейки разряжены) | Замените аккумулятор или батарейки.
| − | Автоматическое выключение (превышена рабочая температура) | Дайте измерительному инструменту стабилизировать свою температуру, прежде чем включать. Затем проверьте точность измерения и откалибруйте измерительный инструмент при необходимости.
| −/PNK | Сбой соединения с пультом дистанционного управления (40) или лазерным приемником (41) | Коротко нажмите кнопку , чтобы закрыть сообщение об ошибке. Снова начните установку соединения. Если соединение установить невозможно, обратитесь в сервисную мастерскую Bosch.
| − | Не удалось установить соединение со смартфоном | Коротко нажмите кнопку , чтобы закрыть сообщение об ошибке. Снова начните установку соединения см. Дистанционное управление через приложение «Bosch Levelling Remote App». Если соединение установить невозможно, обратитесь в сервисную мастерскую Bosch.
| − | Измерительный инструмент стоит под уклоном более 8,5 % или неправильно расположен по горизонтали или вертикали. | Заново расположите измерительный инструмент горизонтально или вертикально. Повторное нивелирование начинается автоматически.
| − | Превышение максимальной продолжительности нивелирования | Заново расположите измерительный инструмент горизонтально или вертикально. Коротко нажмите кнопку , чтобы начать нивелирование.
| − | Изменение горизонтального и вертикального положения измерительного инструмента без выключения/включения | Коротко нажмите кнопку , чтобы начать нивелирование.
| ERR | Сбой калибровки по оси X | Прервите калибровку с помощью , нажав кнопку . Убедитесь, что приемное окошко лазерного приемника расположено перпендикулярно соответствующей оси (X/Y) измерительного инструмента. Начните калибровку заново.
| ERR | Сбой калибровки оси Y
| − | Сбой калибровки оси Z | Прервите калибровку с помощью , нажав кнопку . Проверьте правильность выравнивания измерительного инструмента. Начните калибровку заново.
| ERR | Сбой режима CenterFind относительно оси X | Нажмите любую кнопку, чтобы закрыть сообщение об ошибке. Убедитесь, что измерительный инструмент и лазерный приемник настроены соответствующим образом. Лазерный приемник должен находиться в пределах диапазона наклона ±8,5 % измерительного инструмента. Перезапустите выполнение режима.
| ERR | Сбой режима CenterFind относительно оси Y
GRL 650 CHVG:
| ERR | Сбой режима CenterLock относительно оси X | Нажмите любую кнопку, чтобы закрыть сообщение об ошибке. Убедитесь, что измерительный инструмент и лазерный приемник настроены соответствующим образом. Лазерный приемник должен находиться в пределах диапазона наклона ±8,5 % измерительного инструмента. Перезапустите выполнение режима.
| ERR | Сбой режима CenterLock относительно оси Y