# Акумуляторна батарея

## Вставлення/заміна батарейок

При експлуатації лазерного приймача рекомендується використовувати виключно лужно-марганцеві батареї.

1. Поверніть фіксатор (67) кришки секції для батарейок у положення (напр., за допомогою монети).
2. Відкиньте кришку секції для батарейок (66) і встроміть батарейки.

При цьому звертайте увагу на правильну направленість полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.

Міняйте відразу всі батарейки. Використовуйте лише батарейки одного виробника і з однаковою ємністю.

1. Закрийте кришку секції для батарейок (66) і поверніть фіксатор (67) кришки секції для батарейок у положення .

Індикатор зарядженості батарейок (r) показує ступінь зарядженості батарейок лазерного приймача:

Індикатор | Ємність
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Виймайте батарейки з лазерного приймача, якщо тривалий час не будете користуватися ним. При тривалому зберіганні батарейки можуть кородувати у лазерному приймачеві.

## Індикатор рівня заряду будівельного лазера

Індикатор зарядженості (j) показує ступінь зарядженості акумулятора або батарейок будівельного лазера, коли будівельний лазер увімкнений і між лазерним приймачем і будівельним лазером встановлене з'єднання по Bluetooth®.

Індикатор | Ємність
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %