# تشغيل الليزر الدوار

- احرص على خلو نطاق العمل من العقبات التي قد تعكس شعاع الليزر أو تعيقه. قم بتغطية الأسطح العاكسة أو اللامعة مثلًا. لا تقم بالقياس عبر ألواح الزجاج أو مواد مشابهة. فقد يتسبب انعكاس شعاع الليزر أو إعاقته في خطأ نتائج القياس.

- استخدم دوما منتصف نقطة الليزر أو خط الليزر فقط من أجل التعليم. يتغير كبر نقطة الليزر أو عرض خط الليزر مع تغير المسافة.

##

الوضع الأفقي

الوضع العمودي

1. ضع عدة القياس على أرضية ثابتة في الوضع الأفقي أو العمودي وقم بتركيبها على الحامل ثلاثي القوائم (43) أو على الحامل الجداري (44) مع وحدة المحاذاة.

ينبغي الانتباه إلی تركيز عدة القياس بوضعية ثابتة لتجنب انقطاع التشغيل من خلال إعادة التسوية لاحقا. تتجاوب عدة القياس بحساسية شديدة مع الاهتزازات وتغيرات الوضع بسبب دقة التسوية العالية.

##

يتم التحكم في الوظائف الأساسية لعدة القياس عن طريق الأزرار في عدة القياس وعن طريق جهاز التشغيل عن بعد (40). هناك وظائف أخرى متاحة عن طريق جهاز التشغيل عن بعد (40) أو مستقبل الليزر (41) أو عن طريق Bosch Levelling Remote App .

انظر عرض عام لإمكانيات التحكم في الوظائف

بالنسبة للبيان في وحدة العرض (15) الخاصة بعدة القياس يسري:

- عند الضغط لأول مرة على الزر الوظيفي (على سبيل المثال الزر ) تظهر أوضاع الضبط الحالية للوظيفة. عند الضغط مرة ثانية على الزر الوظيفي يتم تغيير أوضاع الضبط.
- يظهر في النطاق السفلي لوحدة العرض في القوائم المختلفة رموز الأزرار الوظيفية (i). باستخدام الأزرار الوظيفية المعنية حول وحدة العرض (Softkeys) يمكن عن طريق الرموز (i) تنفيذ الوظائف المعروضة (انظر الصورة ). تبين الرموز، تبعا للقائمة المعنية، أزرار الوظائف القابلة للاستخدام (على سبيل المثال في قائمة التشغيل الدوراني الزر ) أو وظائف إضافية مثل استمرار ()، رجوع () أو تأكيد ().
- يمكن أيضًا عن طريق رموز الأزرار الوظيفية (i) معرفة ما إذا كانت الأزرار وكذلك في القائمة الحالية تُستخدم للإمالة لأسفل () أو لأعلى () أو الإدارة في اتجاه عقارب الساعة () أو عكس اتجاه عقارب الساعة ().
- بعد 5 ثوان من آخر ضغطة زر يعود البيان أوتوماتيكيا إلى الشاشة الرئيسية.
- مع كل ضغطة زر أو كل إشارة تصل لعدة القياس تضيء (15) وحدة العرض. تنطفئ الإضاءة بعد 1 دقيقة تقريبا من آخر ضغطة زر.

يمكن زيادة سرعة الميل أو الإدارة في العديد من الوظائف في حالة الضغط لفترة أطول على أزرار الميل أو الإدارة المعنية في عدة القياس أو جهاز التشغيل عن بعد.

عند إطفاء عدة القياس يتم إرجاع كافة الوظائف إلى وضع الضبط القياسي.

##

قبل التشغيل لأول مرة وقبل كل مرة تبدأ فيها العمل قم بإجراء فحص لمدى الدقة انظر فحص الدقة والمعايرة بعدة القياس.

## التشغيل

1. اضغط على الزر لتشغيل عدة القياس.
2. يظهر لعدة ثوان تسلسل تشغيل بعده تظهر الشاشة الرئيسية.
3. تقوم عدة القياس بإرسال شعاع الليزر المتغير (8) بالإضافة إلى نقطة التعامد إلى أعلى (10) من فتحات الخروج (9).

تبدأ عملية التسوية أوتوماتيكيا، وتظهر في وحدة العرض من خلال وميض رمز عملية التسوية، وأشعة الليزر الوماضة ووميض بيان الحالة باللون الأخضر (12) انظر آلية التسوية.

بعد نجاح عملية المحاذاة تظهر الشاشة الرئيسية، وتضيء أشعة الليزر باستمرار، ويبدأ التدوير ويضيء بيان الحالة (12) باللون الأخضر باستمرار.

## الإطفاء

1. احتفظ بالزر مضغوطًا، إلى أن يظهر رمز الإطفاء في وحدة العرض.

في حالة تخطي أقصى درجة حرارة تشغيل مسموح بها والبالغة 50 °م يظهر بلاغ تحذيري لعدة ثوان ويومض بيان الحالة (12) باللون الأحمر.

بعدها يتم فصل عدة القياس لحماية دايودات الليزر. تمسي عدة القياس صالحة للتشغيل بعد التبريد ويمكن إعادة تشغيلها عندئذ.

##

عند توريد الجهاز تأتي عدة القياس وجهاز التشغيل عن بعد (40) بالإضافة لمستقبلات الليزر (41) متصلة بالفعل عن طريق Bluetooth®‎.

1. استمر في الضغط على الزر إلى أن يظهر رمز إنشاء الاتصال بجهاز التشغيل عن بعد/مستقبل الليزر في وحدة العرض، لتوصيل جهاز التشغيل عن بعد أو مستقبل الليزر.

1. لإنشاء اتصال بجهاز التشغيل عن بعد اضغط في الوقت نفسه على الزر والزر بجهاز التشغيل عن بعد إلى أن تبدأ مبينات الحالة (33) و (34) في الوميض.
2. أثناء إنشاء الاتصال بجهاز التشغيل عن بعد تومض مبينات الحالة في جهاز التشغيل عن بعد بشكل متناوب باللون الأخضر.

1. لإنشاء اتصال بمستقبل الليزر احتفظ بالأزرار و بمستقبل الليزر مضغوطة في الوقت نفسه إلى أن يظهر البلاغ الخاص بإنشاء الاتصال في وحدة عرض مستقبل الليزر.

انظر الاتصال بجهاز الليزر الدوار

يتم تأكيد نجاح إنشاء الاتصال بجهاز التشغيل عن بعد أو بمستقبل الليزر في وحدة العرض.
في حالة نجاح إنشاء الاتصال بجهاز التشغيل عن بعد تضيء بيانات الحالة (33) و (34) في جهاز التشغيل عن بعد لمدة 3 ثوان باللون الأخضر.

إذا تعذر إنشاء الاتصال يظهر بلاغ خطأ في وحدة العرض.
في حالة فشل إنشاء الاتصال بجهاز التشغيل عن بعد تضيء مبينات الحالة (33) و (34) بجهاز التشغيل عن بعد باللون الأحمر لمدة 3 ثوان تقريبا.

يمكن توصيل مستقبلي ليزر في نفس الوقت بعدة القياس والعمل بعدة القياس.

في حالة توصيل أكثر من جهاز تحكم عن بعد أو مستقبل ليزر يتم محو أقدم اتصال فيهما.

##

يتم تجهيز عدة القياس بموديول Bluetooth®‎ يتيح التحكم الأوتوماتيكي عن طريق الهاتف الذكي المزود بوصلة بينية Bluetooth®‎ باستخدام التقنية الاسلكية.

لاستخدام هذه الوظيفة، ستحتاج إلى Bosch Levelling Remote App. يمكنك تنزيل هذا التطبيق تبعا للجهاز من متجر التطبيقات المناسب (Apple‌ App Store أو Google‌ Play‌ Store‌). للقيام بذلك، امسح رمز الاستجابة السريعة المجاور.

يمكنك العثور على معلومات حول متطلبات النظام اللازمة على الهاتف الذكي في المواصفات الفنية لعدة القياس.

عند التحكم عن بعد بواسطة Bluetooth®‎ يمكن أن تتسبب ظروف الاستقبال السيئة في حدوث تأخير بين الهاتف الذكي وعدة القياس.

يتم تشغيل وظيفة Bluetooth®‎ للتحكم عن بُعد عبر التطبيق افتراضيًا في عدة القياس، ويمكن إيقاف تفعيلها عبر الزر .

1. اضغط على الزر لإيقاف Bluetooth® للتحكم عن بعد عن طريق التطبيق.
2. في الشاشة الرئيسية يختفي بيان الاتصال عبر Bluetooth®‎ (c).

1. اضغط لفترة قصيرة على الزر لإعادة تشغيل Bluetooth®‎ للتحكم عن بعد عن طريق التطبيق.

1. يظهر رمز إنشاء الاتصال مع الهاتف الذكي في وحدة العرض.

تأكد أن الوصلة البينية Bluetooth®‎ مفعلة في هاتفك الذكي.

يتم تأكيد إنشاء الاتصال بنجاح في الشاشة. يمكن تمييز وجود اتصال في الشاشة الرئيسية عن طريق بيان الاتصال عن طريق Bluetooth®‎ (c).

إذا تعذر إنشاء الاتصال يظهر بلاغ خطأ في وحدة العرض.

عند تشغيل تطبيق Bosch Levelling Remote App يتم إنشاء اتصال بين الهاتف الذكي وعدة القياس. في حالة العثور على العديد من عدد القياس الفعالة، ينبغي اختيار عدة القياس المناسبة. في حالة العثور على عدة قياس واحدة يتم إنشاء الاتصال تلقائيا.

يمكن أن ينقطع الاتصال عبر ‎Bluetooth‎‎® بسبب المسافة الكبيرة للغاية أو العوائق بين عدة القياس والجهاز الجوال وبسبب مصادر التشويش الكهرومغناطيسي الأخرى. في هذه الحالة يبدأ إنشاء الاتصال من جديد أوتوماتيكيا.

من خلال الضغط على الزر التحكم فقط في وظيفة Bluetooth®‎ للاتصال بالهاتف الذكي. ترسل عدة القياس إشارة عبر Bluetooth®‎ للاتصال بجهاز التحكم عن بُعد أو مستقبِل الليزر، بغض النظر عن ذلك. لا يمكنك إيقاف هذه الإشارة إلا عن طريق إيقاف تشغيل عدة القياس (أو إخراج البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد أو مستقبِل الليزر).

##

في فترات الراحة يمكنك ضبط عدة القياس على وضع السكون. حيث يتم حفظ كافة أوضاع الضبط.

1. اضغط لوهلة قصيرة على الزر .
2. كرر الضغط في القائمة التالية على الزر ، إلى أن تختار وضع السكون.
3. قم بتأكيد اختيارك باستخدام ، من خلال الضغط على الزر .

كبديل يمكنك تشغيل وضع السكون من خلال الضغط على الزر بجهاز التشغيل عن بعد.

عندما يكون وضع السكون مشغلًا يظهر في وحدة العرض رمز وضع السكون. يومض بيان الحالة (12) باللون الأخضر بسرعة بطيئة. تظل وظيفة التحذير من الصدمات مفعلة، ويتم حفظ كافة أوضاع الضبط.

1. اضغط لوهلة قصيرة على الزر بعدة القياس أو الزر بجهاز التشغيل عن بعد، لإيقاف وضع السكون.

يمكنك أيضا إيقاف عدة القياس أثناء وضع السكون. للقيام بذلك احتفظ بالزر مضغوطًا، إلى أن يظهر رمز الإطفاء في وحدة العرض. تكون كافة الأزرار بعدة القياس وجهاز التشغيل عن بعد غير مفعلة.

يمكن أيضا تشغيل وضع السكون وإيقافه عن طريق Bosch Levelling Remote App.

##

يمكن غلق لوحة مفاتيح عدة القياس وجهاز التشغيل عن بعد عن طريق Bosch Levelling Remote App. يظهر في وحدة عرض عدة القياس رمز قفل لوحة المفاتيح.

يمكن إلغاء قفل لوحة المفاتيح كالآتي:

- عن طريق Bosch Levelling Remote App,
- عن طريق إطفاء عدة القياس وتشغيلها من خلال الزر
- أو من خلال الضغط في نفس الوقت على الأزرار و بعدة القياس.