# Funkciju piešķīrums

Funkciju iespējams izmantot ar LR 60 un | GRL 600 CHV | Rotācijas lāzers ar sarkanu lāzera staru (600−800 nm)
--- | --- | ---
Rotācijas lāzera uzlādes stāvokļa indikācija | ● | −
Lāzera stara pozīcijas virziena indikatori | ● | ●
Relatīvā augstuma indikators | ● | ●
Režīms CenterFind | ● | −

Funkciju iespējams izmantot ar LR 65 G un | GRL 650 CHVG | Rotācijas lāzers ar zaļu lāzera staru (500−570 nm)
--- | --- | ---
Rotācijas lāzera uzlādes stāvokļa indikācija | ● | −
Lāzera stara pozīcijas virziena indikatori | ● | ●
Relatīvā augstuma indikators | ● | ●
Režīms CenterFind | ● | −
Režīms CenterLock | ● | −