# Funktioner

##

I läge CenterFind försöker rotationslasern automatiskt att rikta laserstrålen mot lasermottagarens mittlinje genom en uppåt- och nedåtgående rörelse.

När rotationslasern är i horisontellt läge kan laserstrålen riktas in i relation till rotationslaserns X-axel, Y-axel eller båda samtidigt se Lutningsberäkning med läge CenterFind.

När rotationslasern är i vertikalt läge kan den endast riktas in efter Y-axeln.

## Starta läget CenterFind:

1. Ställ upp rotationslasern och lasermottagaren så att lasermottagaren befinner sig i X-axelns eller Y-axelns riktning.
2. Rikta in lasermottagaren så att önskad axel står i rät vinkel mot mottagarfältet (54).
3. Om laserstrålen ska riktas in i båda axlar, placera en lasermottagare som är ansluten till rotationslasern i vardera riktning.

Varje lasermottagare måste befinna sig inom en svängradie på ±8,5 % av rotationslasern.

4. Slå på rotationslasern i rotationsläge.

LR 65 G: i inställningsmenyn måste centreringsfunktionen vara ställd på läget CenterFind (CF).
Vid inriktning på två axlar hos rotationslasern gäller det båda lasermottagare.

1. Starta läget CenterFind för X‑axeln: tryck antingen länge på knappen , eller länge på knappen tillsammans med knappen .
2. Starta läget CenterFind för Y‑axeln: tryck länge på knappen tillsammans med knappen .

Om laserstrålen ska riktas in i båda axlar samtidigt måste läget CenterFind startas separat på varje lasermottagare.

Efter start av läget CenterFind rör sig rotationshuvudet på rotationslasern upp och ner. Under sökningen visas i displayen (n) CFX (X‑axel) resp. CFY (Y‑axel).

Om laserstrålen träffar mottagningsfältet (54) i höjd med lasermottagarens mittlinje visas indikeringen mittlinje (q) samt i displayen (n) XOK (X‑axel) resp. YOK (Y‑axel). På rotationslasern visas värdet för hittad lutning. Läget CenterFind avslutas automatiskt.

## Avbryta läget CenterFind:

1. Tryck på knappen och håll den intryckt.

## Felavhjälpning:

Om laserstrålen inte kan hitta lasermottagarens mittlinje inom svängradien visas i displayen (n) ERR och alla LED-riktningsindikeringar lyser.

1. Tryck på valfri knapp på rotationslasern och på lasermottagaren för att stänga felmeddelandena.
2. Placera rotationslaser och lasermottagare på nytt så att lasermottagaren befinner sig inom svängradien på ±8,5 % hos rotationslasern.

Se till att lasermottagaren är riktad mot X-axeln resp. Y-axeln så att laserstrålen kan löpa vågrätt genom mottagningsfältet (54).

1. Starta sedan om läget CenterFind.

LR 65 G: om rotationslaserns båda axlar ska riktas in mot en lasermottagare måste samma centreringsfunktion vara inställd på båda lasermottagare. Det är inte möjligt att kombinera läge CenterFind och läge CenterLock.

Om läge CenterLock redan är inställt på en axel och läge CenterFind startas på den andra axeln visas på displayen (n) omväxlande ERR och CL.

1. Ställ in läge CenterFind på båda lasermottagare och starta om funktionen.

##

Med hjälp av läge CenterFind kan lutningen för en yta på upp till 8,5 % mätas.

1. Ställ rotationslasern i en ände av den lutande ytan, i horisontellt läge på ett stativ.

Rotationslaserns X‑ resp. Y-axel måste vara inriktad i en linje med den lutning som ska beräknas.

2. Slå på rotationslasern och låt den självnivellera.
3. Fäst lasermottagaren med hållaren på en mätstav (78).
4. Sätt mätstaven nära mätinstrumentet (i samma ände av den lutande ytan).
5. Rikta in lasermottagaren på mätstaven i höjden så att laserstrålen på rotationslasern syns i mitten ➊.
6. Sätt därefter mätstaven med lasermottagaren i den andra änden av lutningen på ➋.

Se till att lasermottagarens position på mätstaven förblir oförändrad.

7. Starta läget CenterFind för den axel som är riktad mot den lutande ytan.

1. När läget CenterFind har avslutats visas ytans lutning på rotationslasern.

##

I läge CenterLock försöker rotationslasern automatiskt att rikta laserstrålen mot lasermottagarens mittlinje genom en uppåt- och nedåtgående rörelse. Till skillnad från läge CenterFind kontrolleras lasermottagarens position kontinuerligt och rotationslaserns lutning anpassas automatiskt. Ingen lutning visas i rotationslaserns display.

Inriktning kan göras för X- och Y-axel, samt vid horisontellt och vertikalt läge hos rotationslasern.

## Starta läget CenterLock:

1. Ställ upp rotationslasern och lasermottagaren så att lasermottagaren befinner sig i X-axelns eller Y-axelns riktning.
2. Rikta in lasermottagaren så att önskad axel står i rät vinkel mot mottagarfältet (54).
3. Om laserstrålen ska riktas in i båda axlar, placera en lasermottagare som är ansluten till rotationslasern i vardera riktning.

Varje lasermottagare måste befinna sig inom en svängradie på ±8,5 % av rotationslasern.

4. Slå på rotationslasern i rotationsläge.

1. I lasermottagarens inställningsmeny ställer du in centreringsfunktionen på läget CenterLock CL.

Vid inriktning på två axlar hos rotationslasern gäller det båda lasermottagare.

2. Starta läget CenterLock för X‑axeln: tryck antingen länge på knappen , eller länge på knappen tillsammans med knappen .
3. Starta läget CenterLock för Y‑axeln: tryck länge på knappen tillsammans med knappen .

Om laserstrålen ska riktas in i båda axlar samtidigt måste läget CenterLock startas separat på varje lasermottagare.

Efter start av läget CenterLock rör sig rotationshuvudet på rotationslasern upp och ner. Under sökningen visas i displayen (n) CLX (X‑axel) resp. CLY (Y‑axel).

Om laserstrålen träffar mottagningsfältet (54) i höjd med lasermottagarens mittlinje visas indikeringen mittlinje (q) samt i displayen (n) LOC. På rotationslasern visas symbolen CenterLock på startskärmen för motsvarande axel.

Vid positionsändringar hos lasermottagaren eller rotationslasern anpassas lutningen på rotationslasern automatiskt.

- Vid arbete i läget CenterLock, se noga till att rotationslasern och lasermottagaren inte flyttas oavsiktligt. Eftersom lutningen anpassas automatiskt vid varje positionsändring kan i detta fall felaktiga resultat uppstå.

## Avbryt/avsluta läget CenterLock:

1. Tryck på knappen och håll den intryckt.

Om laserstrålen var inriktad på lasermottagarens mittlinje vid denna tidpunkt kvarstår inställd lutning hos rotationslasern även om läget CenterLock avbryts.

## Felavhjälpning:

Om laserstrålen inte kunde hitta lasermottagarens mittlinje inom 2 minuter (oberoende av om läget startats eller vid positionsändringar), visas på displayen (n) ERR och alla LED-riktningsindikeringar lyser.

1. Tryck på valfri knapp på rotationslasern och på lasermottagaren för att stänga felmeddelandena.
2. Placera rotationslaser och lasermottagare på nytt så att lasermottagaren befinner sig inom svängradien på ±8,5 % hos rotationslasern.

Se till att lasermottagaren är riktad mot X-axeln resp. Y-axeln så att laserstrålen kan löpa vågrätt genom mottagningsfältet (54).

1. Starta sedan om läget CenterLock.

Om rotationslaserns båda axlar ska riktas in mot en lasermottagare måste samma centreringsfunktion vara inställd på båda lasermottagare. Det är inte möjligt att kombinera läge CenterLock och läge CenterFind.

Om läge CenterFind redan är inställt på en axel och läge CenterLock startas på den andra axeln visas på displayen (n) omväxlande ERR och CF.

1. Ställ in läge CenterLock på båda lasermottagare och starta om funktionen.

##

Lasermottagaren har ett elektroniskt filter för stroboskopljus. Filtret skyddar t.ex. mot störningar på grund av blinkande ljus från byggmaskiner.