# Översikt över funktionernas kontrollmöjligheter

Funktion | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Påslagning/avstängning GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Upprätta anslutning via Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Viloläge | ● | ● | ● | − | − | ●
Aktivera knapplås | − | − | − | − | − | ●
Inaktivera knapplås | ● | ● | − | − | − | ●
Rotations-, linje- och punktfunktion | ● | ● | ● | − | − | ●
Vrid linje/punkt inom rotationsplanet | ● | ● | ● | − | − | ●
Så här vrids rotationsplanet i vertikalläge | ● | ● | ● | − | − | ●
Automatisk lodpunktsfunktion nedåt vid vertikalläge | − | − | ● | − | − | ●
Aktivering/inaktivering av stötvarningsfunktionen | ● | ● | − | − | − | ●
Ändra känslighet stötvarningsfunktion | − | ● | − | − | − | ●
Lutningsfunktion | ● | ● | ● | − | − | ●
Ändra SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Manuell drift | ● | ● | − | − | − | ●
Läge CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Läge CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Partiell projektion | − | − | − | − | − | ●
Kalibrering X‑ och Y‑axel (horisontellt läge)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Kalibrering Z‑axel (vertikalläge) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funktionen måste startas samtidigt på mätinstrumentet och fjärrkontroll samt lasermottagare eller smarttelefon.

B)

  Funktionen startas antingen på mätinstrument och smarttelefon tillsammans eller på lasermottagaren.