# Odpravljanje težav

Zaslonski prikaz rotacijskega laserja | Zaslonski prikaz laserskega sprejemnika | Težava | Ukrepi
--- | --- | --- | ---
| − | samodejni izklop (akumulatorska baterija oz. baterije so prazne) | Menjava akumulatorskih baterij oz. baterij.
| − | samodejni izklop (prekoračena delovna temperatura) | Preden merilno napravo vklopite, počakajte, da doseže primerno temperaturo. Nato preverite natančnost merjenja in merilno napravo po potrebi umerite.
| −/PNK | Vzpostavitev povezave z daljinskim upravljalnikom (40) oz. z laserskim sprejemnikom (41) ni uspela | Za izhod iz sporočila o napaki na kratko pritisnite tipko . Znova zaženite vzpostavitev povezave. Če vzpostavitev povezave ni mogoča, se obrnite na servisno službo Bosch.
| − | Vzpostavitev povezave s pametnim telefonom ni uspela | Za izhod iz sporočila o napaki na kratko pritisnite tipko . Znova zaženite vzpostavitev povezave glejte Upravljanje na daljavo z aplikacijo Bosch Levelling Remote App. Če vzpostavitev povezave ni mogoča, se obrnite na servisno službo Bosch.
| − | Merilna naprava je nagnjena za več kot 8,5 % ali ni v pravilnem vodoravnem ali navpičnem položaju. | Znova pozicionirajte merilno napravo v vodoravni ali navpični položaj. Niveliranje se samodejno znova zažene.
| − | Največji čas niveliranja je bil prekoračen | Znova pozicionirajte merilno napravo v vodoravni ali navpični položaj. Za ponoven začetek niveliranja na kratko pritisnite tipko .
| − | Menjava med vodoravnim položajem in navpičnim položajem brez vklopa/izklopa merilne naprave | Za ponoven začetek niveliranja na kratko pritisnite tipko .
| ERR | Umerjanje osi X ni uspelo | Umerjanje lahko prekinete s tako, da pritisnete tipko . Prepričajte se, da je sprejemno polje laserskega sprejemnika navpično do ustrezne osi (X/Y) merilne naprave. Znova zaženite umerjanje.
| ERR | Umerjanje osi Y ni uspelo
| − | Umerjanje Z-osi ni uspelo | Umerjanje lahko prekinete s tako, da pritisnete tipko . Preverjajte, ali je merilna naprava pravilno usmerjena. Znova zaženite umerjanje.
| ERR | Način CenterFind glede na os X ni uspel | Pritisnite poljubno tipko, da zaprete sporočilo o napaki. Preverite, ali sta merilna naprava in laserski sprejemnik pravilno postavljena. Laserski sprejemnik mora biti znotraj območja premikanja ±8,5 % merilne naprave. Znova zaženite način delovanja.
| ERR | Način CenterFind glede na os Y ni uspel
GRL 650 CHVG:
| ERR | Način CenterLock glede na os X ni uspel | Pritisnite poljubno tipko, da zaprete sporočilo o napaki. Preverite, ali sta merilna naprava in laserski sprejemnik pravilno postavljena. Laserski sprejemnik mora biti znotraj območja premikanja ±8,5 % merilne naprave. Znova zaženite način delovanja.
| ERR | Način CenterLock glede na os Y ni uspel