# Rotācijas lāzera iedarbināšana

- Atbrīvojiet darba zonu no šķēršļiem, kas var atstarot vai aizturēt lāzera staru. Nosedziet, piemēram, atspoguļojošas vai spīdīgas virsmas. Nemēriet caur loga rūti vai tamlīdzīgiem materiāliem. Lāzera stara atstarošanās vai aizturēšanas dēļ mērījuma rezultāti var būt kļūdaini.

- Vienmēr veidojiet atzīmes lāzera stara veidotās līnijas vai punkta vidū. Lāzera stara projicētā apļa diametrs vai līnijas platums mainās līdz ar attālumu no lāzera.

##

Horizontāls stāvoklis‌

Vertikāls stāvoklis‌

1. Novietojiet mērinstrumentu uz stabilas pamatnes horizontālā vai vertikālā pozīcijā, uzmontējiet to uz statīva (43) vai uz sienas stiprinājuma (44) ar izlīdzināšanas bloku.

Lai izvairītos no darba pārtraukumiem, ko rada mērinstrumenta pēcizlīdzināšana, nodrošiniet tā atrašanos stabilā stāvoklī. Mērinstrumentam piemīt ļoti augsta pašizlī‌dzi‌nāšanās preci‌zitāte, tāpēc tas ir ļoti jūtīgs pret satricinājumiem un stāvokļa izmaiņām.

##

Mērinstrumenta pamatfunkcijas tiek vadītas ar mērinstrumenta pogām, kā arī ar tālvadības pulti (40). Papildu funkcijas pieejamas, izmantojot tālvadības pulti (40), lāzera starojuma uztvērēju (41) vai Bosch Levelling Remote App .

skatīt Funkciju vadības iespēju pārskats

Mērinstrumenta rādījumi displejā (15):

- Pirmo reizi nospiežot funkciju taustiņu (piem., taustiņu ), tiek parādīti funkcijas aktuālie iestatījumi. Nākamreiz nospiežot taustiņu, iestatījumi tiek mainīti.
- Displeja apakšējā daļā dažādās izvēlnēs parādās izvēles taustiņu simboli (i). Ar attiecīgajiem apkārt displejam izvietotajiem funkciju taustiņiem (izvēles taustiņiem) var izpildīt ar simboliem (i) attēlotās funkcijas (skatīt attēlu ). Simboli uzrāda − atkarībā no attiecīgās izvēlnes − izmantojamos funkciju taustiņus (piem., rotācijas režīma izvēlnē taustiņš ) vai papildu funkcijas, piem., „Tālāk (), „Atpakaļ” () vai „Apstiprināt ().
- Ar izvēles taustiņu simboliem (i) var arī noteikt, vai taustiņi , kā arī aktuālajā izvēlnē kalpo noliecei lejup () vai noliecei augšup () vai pagriešanai pulksteņrādītāju virzienā () vai pretēji pulksteņrādītāju virzienam ().
- 5 sekundes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas rādījums automātiski atgriežas sākuma ekrānā.
- Katru reizi nospiežot taustiņu vai katru reizi signālam sasniedzot mērinstrumentu, displejs (15) tiek izgaismots. Apgaismojums nodziest aptuveni 1 minūti pēc pēdējā taustiņa nospiešanas.

Nolieci vai pagriešanu dažādās funkcijās var paātrināt, ilgāk spiežot attiecīgos nolieces vai pagriešanas taustiņus uz mērinstrumenta vai tālvadības pults.

Izslēdzot mērinstrumentu, visas funkcijas tiek atiestatītas uz standarta iestatījumiem.

##

Pēc pirmās ekspluatācijas sākšanas, kā arī katru reizi sākot darbu, veiciet precizitātes pārbaudi skatīt Mērinstrumenta precizitātes pārbaude un kalibrēšana.

## Ieslēgšana

1. Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu mērinstrumentu.
2. Dažas sekundes parādās starta sekvence, pēc tam sākuma ekrāns.
3. Mērinstruments sūta kustīgu lāzera staru (8), kā arī svērteņa punktu uz augšu (10) no izvadlūkām (9).

Nivelēšana sākas automātiski un tiek parādīta ar mirgojošu nivelēšanas simbolu displejā, mirgojošiem lāzera stariem un mirgojošu statusa rādījumu (12) skatīt Automātiskā paš‌iz‌lī‌dzi‌nā‌ša‌nās.

Pēc sekmīgas nivelēšanas atveras sākuma ekrāns, lāzera stari deg pastāvīgi, sākas rotācija un statusa indikators (12) ilgstoši deg zaļā krāsā.

## Izslēgšana

1. Lai mērinstrumentu izslēgtu, taustiņu turiet tik ilgi nospiestu, līdz displejā parādās izslēgšanas simbols.

Pārsniedzot maksimāli atļauto darba temperatūru 50 °C, uz dažām sekundēm parādās brīdinājuma ziņojums un statusa indikācija (12) mirgo sarkanā krāsā.

Pēc tam mēinstruments tiek izslēgts, lai pasargātu lāzera diodi. Pēc atdzišanas mērin‌struments atkal ir gatavs darbam, un to no jauna var ieslēgt.

##

Piegādes stāvoklī mērinstruments un komplektā ietilpstošā tālvadības pults (40), kā arī komplektā ietilpstošais lāzera starojuma uztvērējs (41) jau savienoti, izmantojot Bluetooth®.

1. Lai savienotu ar tālvadības pulti vai lāzera starojuma uztvērēju, turiet nospiestu taustiņu tik ilgi, līdz displejā parādās simbols savienojuma izveidei.

1. Lai izveidotu savienojumu ar tālvadības sistēmu, vienlaicīgi turiet nospiestu taustiņu un taustiņu , līdz sāk mirgot statusa indikatori (33) un (34).
2. Kamēr tiek izveidots savienojums ar tālvadības pulti, tālvadības pults statusa indikatori pārmaiņus mirgo zaļā krāsā.

1. Lai izveidotu savienojumu ar lāzera starojuma uztvērēju, vienlaicīgi turiet nospiestu taustiņu un taustiņu , līdz lāzera starojuma uztvērēja displejā parādās paziņojums par savienojuma izveidi.

skatīt Savienojums ar rotācijas lāzeru

Sekmīga savienojuma izveide ar tālvadības pulti vai lāzera starojuma uztvērēju tiek apstiprināta displejā.
Ja savienojums ar tālvadības pulti ir izveidots, statusa indikators (33) un (34) uz tālvadības pults 3 sekundes deg zaļā krāsā.

Ja savienojums nav izveidots, displejā parādās kļūdas ziņojums.
Ja savienojums ar tālvadības pulti nav izveidots, statusa indikators (33) un (34) uz tālvadības pults 3 sekundes deg sarkanā krāsā.

Ar mērinstrumentu vienlaikus var savienot un lietot 2 lāzera starojuma uztvērējus.

Ja tiek pievienotas citas tālvadības pultis vai lāzera starojuma uztvērēji, vecākais savienojums tiek dzēsts.

##

Mērinstruments ir aprīkots ar Bluetooth® moduli, kas nodrošina tālvadību ar viedtālruņa palīdzību, kas ir aprīkots ar Bluetooth® saskarni.

Lai realizētu šo funkciju, ir nepieciešama lietotne Bosch Levelling Remote App. To var lejupielādēt gala ierīcē no attiecīgā lietotņu veikala (Apple App Store, Google Play Store). Šai nolūkā noskenējiet blakus esošo kvadrātkodu.

Informāciju par nepieciešamajiem viedtālruņa sistēmas parametriem atradīsiet mērinstrumenta tehniskajos datos.

Realizējot tālvadību caur Bluetooth® saskarni, sliktos uztveršanas apstākļos var veidoties laika aizture starp viedtālruni un mērinstrumentu.

Funkcija Bluetooth® tālvadībai ar lietotnes palīdzību standarta procedūrā ir ieslēgta mērinstrumentā un to var deaktivizēt ar taustiņu .

1. Nospiediet taustiņu , lai izslēgtu Bluetooth® tālvadībai izmantojot lietotni.
2. Sākuma ekrānā parādās indikācija par savienojuma izveidi, izmantojot Bluetooth® (c).

1. Īslaicīgi nospiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu Bluetooth® tālvadībai ar lietotnes palīdzību.

1. Displejā parādās simbols savienojuma izveidei ar viedtālruni.

Pārliecinieties, ka ir aktivizēta Bluetooth® saskarne jūsu viedtālrunī.

Sekmīga savienojuma izveide tiek apstiprināta displejā. Sākuma ekrānā esošais savienojums atpazīstams pēc Bluetooth® (c) savienojuma indikatora.

Ja savienojums nav izveidots, displejā parādās kļūdas ziņojums.

Pēc palaišanas Bosch Levelling Remote App tiek izveidots savienojums starp viedtālruni un mērinstrumentu. Ja vienlaicīgi ir aktīvi vairāki mērinstrumenti, izvēlieties no tiem vajadzīgo mērinstrumentu. Ja ir aktīvs tikai viens mērinstruments, savienojums vienmēr tiek izveidots automātiski.

Liela attāluma vai šķēršļu dēļ starp mērinstrumentu un mobilo gala ierīci, kā arī elektromagnētisko traucējumu dēļ Bluetooth® savienojums var tikt pārtraukts. Šādā gadījumā atkātota savienojuma izveide tiek sākta automātiski.

Nospiežot taustiņu jūs varat tikai vadīt Bluetooth® funkciju savienojuma izveidei ar viedtālruni. Mērinstruments neatkarīgi no tā, ar Bluetooth® nosūta signālu savienojuma izveidei ar tālvadību/lāzera starojuma uztvērēju. Šo signālu var pārtraukt tikai tad, ja tiek izslēgts mērinstruments (vai izņemot baterijas no tālvadības pults vai lāzera starojuma uztvērēja).

##

Darba pārtraukumos mērinstrumentu varat pārslēgt miega režīmā. Iestatījumi šādā gadījumā saglabājas.

1. Īslaicīgi nospiediet taustiņu .
2. Nākamajā izvēlnē nospiediet taustiņu tik bieži, līdz izvēlēts miega režīms.
3. Apstipriniet izvēli ar , nospiežot taustiņu .

Alternatīvā variantā miega režīmu var ieslēgt, nospiežot miega režīma taustiņu uz tālvadības pults.

Ja ieslēgts miega režīms, displejā redzams miega režīma simbols. Statusa indikators (12) lēni mirgo zaļā krāsā. Triecienu brīdinājuma funkcija paliek aktīva, visi iestatījumi tiek saglabāti.

1. Īslaicīgi nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai taustiņu uz tālvadības pults, lai izslēgtu miega režīmu.

Mērinstrumentu var izslēgt arī miega režīma laikā. Šim nolūkam turiet nospiestu taustiņu tik ilgi, līdz displejā parādās izslēgšanas simbols. Visi pārējie taustiņi uz mērinstrumenta un tālvadības pults ir deaktivizēti.

Miega režīmu iespējams arī ieslēgt un izslēgt, izmantojot Bosch Levelling Remote App.

##

Mērinstrumenta un tālvadības pults tastatūru var bloķēt, izmantojot Bosch Levelling Remote App. Mērinstrumenta displejā parādās tastatūras bloķēšanas simbols.

Tastatūras bloķēšanu var atcelt šādi:

- izmantojot Bosch Levelling Remote App,
- izslēdzot un ieslēdzot mērinstrumentu ar taustiņu
- vai vienlaikus spiežot taustiņu un uz mērinstrumenta.