# Colocação em funcionamento do laser rotativo

- Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos que possam refletir ou interromper o raio laser. Cubra p. ex. superfícies espelhadas ou brilhantes. Não meça através de painéis de vidro ou materiais semelhantes. Os resultados da medição podem ser adulterados devido a um raio laser refletido ou interrompido.

- Use sempre apenas o centro do ponto laser ou da linha laser para marcar. O tamanho do ponto de laser ou da largura da linha de laser se modificam com a distância.

##

Posição horizontal

Posição vertical

1. Coloque o instrumento de medição sobre uma superfície estável, na posição horizontal ou vertical, monte-o no tripé (43) ou no suporte de parede (44) com a unidade de alinhamento.

Assegure-se sempre da posição estável do instrumento de medição, para evitar interrupções de funcionamento devido a renivelamentos. Devido à alta precisão de nivelamento, o instrumento de medição é extremamente sensível a estremecimentos e mudanças de posição.

##

As funções principais do instrumento de medição são controladas através das teclas no instrumento de medição, bem como através do telecomando (40). Estão disponíveis outras funções através do telecomando (40), do recetor laser (41) ou da Bosch Levelling Remote App.

ver Vista geral das opções de controlo das funções

Para a indicação no mostrador (15) do instrumento de medição aplica-se:

- Na primeira pressão de uma tecla de função (p. ex. tecla de funcionamento de linha ) são exibidas as definições atuais da função. As definições são alteradas na pressão seguinte da tecla de função.
- Na área inferior do mostrador são exibidos símbolos de softkeys (i) em vários menus. Com as respetivas teclas de função (softkeys) dispostas no mostrador é possível executar as funções representadas com os símbolos (i) (ver figura). Os símbolos indicam − dependendo do respetivo menu − as teclas de função utilizáveis (p. ex. no menu Funcionamento rotativo, a tecla ) ou funções adicionais como Continuar (), Voltar () ou Confirmar ().
- Através dos símbolos de softkeys (i) também é possível reconhecer, se as teclas assim como no menu atual servem para inclinar para baixo () ou inclinar para cima () para rodar para a direita () ou para a esquerda ().
- 5 s após a última pressão da tecla, a indicação volta automaticamente para o ecrã inicial.
- O mostrador (15) é iluminado cada vez que uma tecla é premida ou cada vez que um sinal alcança o instrumento de medição. A iluminação apaga-se aprox. 1 min após a última pressão da tecla.

A inclinação ou a rotação pode ser acelerada em várias funções, quando a respetiva tecla de inclinação ou rotação no instrumento de medição ou no telecomando é premido durante mais tempo.

Quando o instrumento de medição é desligado, todas as funções são repostas para a definição padrão.

##

Após a primeira colocação em funcionamento e antes de iniciar qualquer trabalho, efetue um controlo de exatidão ver Controlo de exatidão e calibração do instrumento de medição.

## Ligar

1. Prima a tecla para ligar o instrumento de medição.
2. Durante alguns segundos surge uma sequência de arranque, a seguir o ecrã inicial.
3. O instrumento de medição emite o raio laser variável (8) bem como o ponto de prumo para cima (10) a partir das aberturas de saída (9).

O nivelamento é iniciado automaticamente e é indicado pelo símbolo intermitente para o nivelamento no mostrador, pelos raios laser intermitentes e pela indicação de estado verde intermitente (12) ver Nivelamento automático.

Após o nivelamento bem-sucedido surge o ecrã inicial, os raios laser acendem de forma permanente, a rotação é iniciada e a indicação de estado (12) acende de forma permanente a verde.

## Desligar

1. Mantenha premida a tecla até que o símbolo de desligar surja no mostrador, para desligar o instrumento de medição.

Quando a temperatura de serviço máxima permitida de 50 °C é excedida, surge uma mensagem de aviso durante alguns segundos e a indicação de estado (12) pisca a vermelho.

A seguir, o instrumento de medição é desligado para proteger o díodo laser. Depois de arrefecer, o instrumento de medição volta a estar operacional e pode ser novamente ligado.

##

No estado de fornecimento, o instrumento de medição e o telecomando (40) e recetor laser (41) fornecidos já estão ligados via Bluetooth®.

1. Mantenha a tecla premida até que o símbolo para o estabelecimento da ligação com o telecomando/recetor laser surja no mostrador, ligar o telecomando ou o recetor laser.

1. Para o estabelecimento da ligação com o telecomando, prima em simultâneo a tecla e a tecla no telecomando, até que as indicações de estado (33) e (34) comecem a piscar.
2. Enquanto a ligação com o telecomando é estabelecida, as indicações de estado piscam alternadamente a verde no telecomando.

1. Para o estabelecimento da ligação com o recetor laser, mantenha simultaneamente premidas as teclas e no recetor laser, até que surja a mensagem para o estabelecimento da ligação no mostrador do recetor laser.

ver Ligação com o nível laser rotativo

O estabelecimento bem-sucedido da ligação com o telecomando ou com o recetor laser é confirmado no mostrador.
No estabelecimento bem-sucedido da ligação com o telecomando, as indicações de estado (33) e (34) acendem a verde no telecomando durante 3 s.

Se não tiver sido possível estabelecer a ligação, surge uma mensagem de erro no mostrador.
Se o estabelecimento da ligação com o telecomando falhar, as indicações de estado (33) e (34) acendem a vermelho no telecomando durante 3 s.

Podem estar ligados simultaneamente 2 recetores laser com o instrumento de medição e trabalhar com o instrumento de medição.

Se forem ligados outros telecomandos ou recetores laser, a ligação mais antiga é eliminada.

##

O instrumento de medição está equipado com um módulo Bluetooth® que permite, o controlo remoto através de um smartphone com interface Bluetooth®.

Para usar essa função, é necessária a Bosch Levelling Remote App. Pode descarregar a mesma na respetiva App-Store em função do aparelho terminal (Apple App Store, Google Play Store). Faça a leitura do código QR ao lado.

Encontra informações sobre os pré-requisitos necessários do sistema no smartphone nos dados técnicos do instrumento de medição.

Durante o controlo remoto via Bluetooth® podem ocorrer desfasamentos entre o smartphone e o instrumento de medição, devido a más condições de receção.

A função Bluetooth® para o controlo remoto através da aplicação está ligada por padrão no instrumento de medição e pode ser desativada através da tecla .

1. Prima a tecla , para desligar o Bluetooth® para o controlo remoto através da aplicação.
2. No ecrã inicial apaga-se a indicação de ligação por Bluetooth® (c).

1. Prima brevemente a tecla , para ligar o Bluetooth® para o controlo remoto através da aplicação.

1. O símbolo para o estabelecimento da ligação com o smartphone surge no mostrador.

Assegure-se de que a interface Bluetooth® está ativa no seu smartphone.

O estabelecimento bem-sucedido da ligação é confirmado no mostrador. No ecrã inicial é visível a ligação existente na indicação Ligação via Bluetooth® (c).

Se não tiver sido possível estabelecer a ligação, surge uma mensagem de erro no mostrador.

Depois de iniciada a Bosch Levelling Remote App é estabelecida a ligação entre o smartphone e o instrumento de medição. Se forem detetados vários instrumentos de medição ativos, selecione o instrumento de medição adequado. Se só for detetado um instrumento de medição ativo, a ligação é automaticamente estabelecida.

A ligação via Bluetooth® pode ser interrompida devido a uma distância excessiva ou obstáculos entre o instrumento de medição e o aparelho terminal móvel, bem como a fontes de interferência eletromagnética. Neste caso, o novo estabelecimento da ligação é iniciado automaticamente.

Pressionando a tecla pode controlar exclusivamente a função Bluetooth® para a ligação a um smartphone. O instrumento de medição envia, independentemente disso, um sinal via Bluetooth® para a ligação ao telecomando/recetor laser. Só pode terminar este sinal, desligando o instrumento de medição (ou removendo as pilhas do telecomando ou do recetor laser).

##

Nas pausas de trabalho pode colocar o instrumento de medição em modo de repouso. No processo, todas as definições são memorizadas.

1. Prima brevemente a tecla .
2. No menu seguinte, prima a tecla as vezes necessárias, até que tenha selecionado o modo de repouso.
3. Confirme a sua seleção com , premindo a tecla .

Em alternativa, pode ligar o modo de repouso premindo a tecla no telecomando.

Com o modo de repouso ligado, o símbolo de modo de repouso é exibido no mostrador. A indicação de estado (12) pisca lentamente a verde. A função de aviso de choque permanece ativada, todas as definições são memorizadas.

1. Prima a tecla no instrumento de medição ou a tecla no telecomando para desligar o modo de repouso.

Também pode desligar o instrumento de medição no modo de repouso. Mantenha premida a tecla até que o símbolo de desligar surja no mostrador. Todas as outras teclas no instrumento de medição e telecomando estão desativadas.

Através da Bosch Levelling Remote App também é possível ligar e desligar o modo de repouso.

##

O teclado do instrumento de medição e do telecomando pode ser bloqueado através da Bosch Levelling Remote App. No mostrador do instrumento de medição surge o símbolo de bloqueio do teclado.

O bloqueio do teclado pode ser anulado como segue:

- através da Bosch Levelling Remote App,
- desligando e ligando o instrumento de medição através da tecla
- ou premindo em simultâneo as teclas e no instrumento de medição.