# Акумулятор/батарея

Вимірювальний інструмент може працювати від звичайних батарейок або від літієво-іонної акумуляторної батареї Bosch.

Не використовуйте звичайні акумуляторні батареї (напр., нікель-метал-гідридні).

##

- Використовуйте лише зарядні пристрої, зазначені в технічних даних. Лише на ці зарядні пристрої розрахований літій-іонний акумулятор, що використовується у Вашому вимірювальному інструменті.

Літій-іонні акумулятори поставляються частково зарядженими відповідно до міжнародних норм перевезення. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з приладом, акумулятор треба повністю зарядити.

### Індикатор рівня заряду на акумуляторній батареї

Якщо акумуляторна батарея вийнята з вимірювального інструмента, ступінь зарядженості акумулятора можна відобразити за допомогою зелених світлодіодів індикатора зарядженості на акумуляторній батареї.

Натисніть кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї або , щоб відобразити ступінь зарядженості.

Якщо після натискання на кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї жоден світлодіод не загоряється, акумулятор вийшов з ладу і його треба замінити.

Не всі типи акумуляторних батарей мають індикатор рівня заряду.

#### Тип акумуляторної батареї GBA 18V...

Світлодіод | Ємність
--- | ---
Свічення 3‑х зелених | 60–100 %
Свічення 2-х зелених | 30–60 %
Свічення 1-го зеленого | 5–30 %
Блимання 1-го зеленого | 0–5 %

#### Тип акумуляторної батареї ProCORE18V...

Світлодіод | Ємність
--- | ---
Свічення 5-и зелених | 80–100 %
Свічення 4-х зелених | 60–80 %
Свічення 3‑х зелених | 40–60 %
Свічення 2-х зелених | 20–40 %
Свічення 1-го зеленого | 5–20 %
Блимання 1-го зеленого | 0–5 %

### Вказівки щодо оптимального поводження з акумулятором

Захищайте акумулятор від вологи і води.

Зберігайте акумулятор лише за температури від –20 °C до 50 °C. Зокрема, не залишайте акумулятор влітку в машині.

Час від часу прочищайте вентиляційні отвори акумулятора м’яким, чистим і сухим пензликом.

Занадто коротка тривалість роботи після заряджання свідчить про те, що акумулятор вичерпав себе і його треба поміняти.

Зважайте на вказівки щодо видалення.

##

У вимірювальному інструменті рекомендується використовувати лужно-марганцеві батареї.

Вставте батарейки в перехідник для батарейок (22).

При цьому звертайте увагу на правильну направленість полюсів, як це показано на перехіднику для батарейок.

Міняйте відразу всі батарейки. Використовуйте лише батарейки одного виробника і з однаковою ємністю.

- Виймайте батарейки з вимірювального інструмента, якщо тривалий час не будете користуватися ним. При тривалому зберіганні батарейки можуть кородувати у вимірювальному інструменті.

Перехідник для батарейок призначений виключно для використання з передбаченими для цього вимірювальними інструментами Bosch.

##

1. Поверніть фіксатор (2) кришки секції для батарейок у положення і відкрийте кришку секції для батарейок (1).
2. Натисніть кнопку розблокування (23) і витягніть акумулятор (24) або перехідник для батарейок (22) з секції для батарейок. При цьому не застосовуйте силу.
3. Устроміть заряджену акумуляторну батарею (24) або перехідник для батарейок (22) зі встромленими батарейками всередину секції для батарейок настільки, щоб вони відчутно увійшли в зачеплення.
4. Закрийте кришку секції для батарейок (1) і посуньте фіксатор (2) у положення .

##

Індикатор зарядженості (e) на дисплеї повідомляє стан зарядженості акумулятора або батарейок:

Індикатор | Ємність
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %

Якщо акумулятор або батарейки розряджені, на декілька секунд з’являється попереджувальне повідомлення, а індикатор стану (12) часто блимає червоним кольором. Після цього вимірювальний інструмент вимикається.