# Pilha

## Colocar/trocar pilhas

Para a operação do recetor laser, é recomendável utilizar pilhas de mangano alcalino.

1. Rode o travamento (67) da tampa do compartimento das pilhas para a posição (p. ex. com uma moeda).
2. Abra a tampa do compartimento das pilhas (66) e coloque as pilhas.

Tenha atenção à polaridade correta de acordo com a representação no interior do compartimento das pilhas.

Substitua sempre todas as pilhas em simultâneo. Utilize apenas pilhas de um fabricante e com a mesma capacidade.

1. Feche a tampa do compartimento das pilhas (66) e rode o travamento (67) da tampa do compartimento das pilhas para a posição .

A indicação das pilhas (r) mostra o nível de carga das pilhas do recetor laser:

Indicação | Capacidade
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Retire as pilhas do recetor laser, caso não as utilize durante longos períodos. As pilhas podem ficar corroídas se forem armazenadas durante muito tempo no recetor laser.

## Indicador do nível de carga do nível laser rotativo

O indicador do nível de carga (j) indica o nível de carga da bateria ou das pilhas do nível laser rotativo, quando o nível laser rotativo está ligado e existe uma ligação via Bluetooth® entre o recetor laser e o nível laser rotativo.

Indicação | Capacidade
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %