# Indstillinger

##

Du kan fastlægge, med hvilken nøjagtighed laserstrålens position på modtagefeltet (54) vises som centreret.

Den aktuelle indstilling af visningen af midterlinjen ses i visningen af modtagenøjagtigheden (l).

1. For at ændre modtagenøjagtigheden skal der trykkes du på knappen flere gange, indtil den ønskede indstilling vises på displayet.

Hver gang der trykkes på knappen vises den pågældende værdi for modtagenøjagtigheden kortvarigt i tekstvisningen (n).

Indstillingen af modtagenøjagtigheden gemmes ved slukning.

##

Laserstrålens position på modtagefeltet (54) kan vises ved hjælp af en signaltone.

Du kan ændre lydstyrken og slukke signaltonen.

1. Tryk på knappen flere gange for at ændre eller slå signaltonen fra, indtil den ønskede lydstyrke vises på displayet.

Ved lav lydstyrke vises signaltonen (p) på displayet med en bjælke, ved høj lydstyrke med tre bjælker, og ved deaktiveret signaltone forsvinder visningen.

Uafhængigt af indstillingen af signaltonen høres der, første gang laserstrålen rammer modtagefeltet (54), en kort tone med lav lydstyrke som bekræftelse.

Signaltonens indstilling gemmes ved slukning af lasermodtageren.

##

Åbning af indstillingsmenuen: Tryk samtidig kort på knappen og knappen .

Ændring af indstilling i en undermenu: Tryk enten på knappen eller knappen for at skifte mellem indstillingerne. Den sidst valgte indstilling gemmes automatisk, når menuen forlades.

Skift af undermenu: Tryk kort på knappen for at gå til næste undermenu.

Lukning af indstillingsmenu: Tryk på knappen , indtil indstillingsmenuen lukkes. Alternativt lukkes indstillingsmenuen automatisk ca. 10 s efter det sidste tryk på en knap.

Følgende undermenuer er til rådighed:

- Måleenhed for visning af relativ højde: Når menuerne for måleenheder åbnes, vises den aktuelt valgte måleenhed i tekstvisningen (n), de måleenheder, som er til rådighed, ses ovenover i visningen måleenhed (m).
- LED-retningsvisere (LED): Lysstyrken for de 3 LED-retningsvisere (55), (57) samt (56) kan ændres, og retningsviserne kan slukkes. LED'erne lyser i den valgte indstilling.
- Displaybelysning (LIT): Displaybelysningen kan tændes (grøn LED lyser) eller slukkes (rød LED lyser).
- Hukommelsesfunktion for sidste modtagelse (MEM): Visningen af den retning, hvori laserstrålen har forladt modtagefeltet, kan tændes (grøn LED lyser) og slukkes (rød LED lyser).
- LR 65 G: Center-funktioner (CF/CL): Der kan vælges mellem tilstanden CenterFind (CF) og tilstanden CenterLock (CL). Den aktuelle tilstand vises i tekstvisningen (n).

Alle indstillinger gemmes, når lasermodtageren slukkes, undtagen indstillingen af displaybelysningen.

##

Displayene (58) på lasermodtagerens for- og bagside har displaybelysning. Displaybelysningen tændes:

- Når lasermodtageren tændes,
- hver gang der trykkes på en tast,
- når laserstrålen bevæger sig hen over modtagefeltet (54).

Displaybelysningen slukkes automatisk:

- 30 s efter hvert tryk på en tast, hvis der ikke når nogen laserstråle hen til modtagefeltet,
- 2 min efter, at der blev trykket på en tast, og laserstrålens position i modtagefeltet ikke ændrer sig.

Displaybelysningen kan slukkes i indstillingsmenuen.

Indstillingen af displaybelysningen gemmes ikke, når lasermodtageren slukkes. Når lasermodtageren tændes, er displaybelysningen altid tændt.