# Häiriöiden poistaminen

Pyörivän laserin näytön ilmoitus | Laservastaanottimen näytön ilmoitus | Ongelma | Korjausohje
--- | --- | --- | ---
| − | Toiminnan automaattinen katkaisu (akku tai paristot tyhjiä) | Vaihda akku tai paristot.
| − | Toiminnan automaattinen katkaisu (sallittu käyttölämpötila ylitetty) | Anna mittalaitteen jäähtyä, ennen kuin kytket sen uudelleen päälle. Tarkasta sen jälkeen mittaustarkkuus ja tarvittaessa kalibroi mittalaite.
| −/PNK | Yhteyden muodostaminen kaukosäätimeen (40) tai laservastaanottimeen (41) epäonnistui | Sulje virheilmoitus painamalla lyhyesti painiketta . Käynnistä parikytkentä uudelleen. Jos parikytkentä ei onnistu, käänny Bosch-huollon puoleen.
| − | Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen epäonnistui | Sulje virheilmoitus painamalla lyhyesti painiketta . Käynnistä parikytkentä uudelleen katso Kauko-ohjaus Bosch Levelling Remote App -sovelluksella. Jos parikytkentä ei onnistu, käänny Bosch-huollon puoleen.
| − | Mittalaite on kallellaan yli 8,5 %:n verran tai se ei ole asianmukaisessa vaaka- tai pystysuuntaisessa asennossa. | Kohdista mittalaite uudelleen joko vaaka- tai pystysuuntaiseen asentoon. Uusi tasaus käynnistyy automaattisesti.
| − | Pisin sallittu tasausaika on ylitetty | Kohdista mittalaite uudelleen joko vaaka- tai pystysuuntaiseen asentoon. Käynnistä tasaustoiminto uudelleen painamalla lyhyesti painiketta .
| − | Vaihda vaakasuuntaisen asennon ja pystysuuntaisen asennon välillä kytkemättä mittalaitetta pois päältä / päälle | Käynnistä tasaustoiminto uudelleen painamalla lyhyesti painiketta .
| ERR | X-akselin kalibrointi epäonnistui | Keskeytä kalibrointi :n kanssa painamalla painiketta . Varmista, että laservastaanottimen vastaanottokenttä on kohtisuorassa mittalaitteen vastaavaan akseliin (X/Y). Käynnistä kalibrointi uudelleen.
| ERR | Y-akselin kalibrointi epäonnistui
| − | Z-akselin kalibrointi epäonnistui | Keskeytä kalibrointi :n kanssa painamalla painiketta . Tarkasta mittalaitteen asianmukainen suuntaus. Käynnistä kalibrointi uudelleen.
| ERR | CenterFind-tila X-akselin suhteen epäonnistui | Sulje virheilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta. Tarkista, että mittalaite ja laservastaanotin on asetettu oikein. Laservastaanottimen on oltava mittalaitteen ±8,5 %:n kääntöalueen sisällä. Käynnistä tila uudelleen.
| ERR | CenterFind-tila Y-akselin suhteen epäonnistui
GRL 650 CHVG:
| ERR | CenterLock-tila X-akselin suhteen epäonnistui | Sulje virheilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta. Tarkista, että mittalaite ja laservastaanotin on asetettu oikein. Laservastaanottimen on oltava mittalaitteen ±8,5 %:n kääntöalueen sisällä. Käynnistä tila uudelleen.
| ERR | CenterLock-tila Y-akselin suhteen epäonnistui