# التغلب على الاختلالات

البيان النصي (n) | المشكلة | العلاج
--- | --- | ---
PNK | فشل إنشاء الاتصال عبر تقنية Bluetooth®‎ بجهاز الليزر الدوار GRL 600 CHV أو GRL 650 CHVG | اضغط لوهلة قصيرة على زر التشغيل والإطفاء بجهاز الليزر الدوار لغلق بلاغ الخطأ. ابدأ إنشاء الاتصال مجددا. إذا تعذر إنشاء الاتصال، فتوجه إلى خدمة عملاء Bosch.
ERR | فشل معايرة جهاز الليزر الدوار GRL 600 CHV أو GRL 650 CHVG | احرص على قراءة ومراعاة دليل تشغيل الجهاز GRL 600 CHV أو GRL 650 CHVG.
فشل الوضع CenterFind أو الوضع CenterLock‏ | اضغط على أي زر لغلق بلاغ الخطأ. افحص وضعية جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر قبل إعادة تشغيل الوظيفة.
LR 65 G:
ERR و CL بالتناوب | لا يمكن تشغيل الوضع CenterFind لأن جهاز الليزر الدوار يعمل بالفعل في الوضع CenterLock. | اضبط الوضع CenterFind في مستقبلي الليزر، وقم بتشغيل الوظيفة مجددًا.
ERR و CF بالتناوب | لا يمكن تشغيل الوضع CenterLock لأن جهاز الليزر الدوار يعمل بالفعل في الوضع CenterFind. | اضبط الوضع CenterLock في مستقبلي الليزر، وقم بتشغيل الوظيفة مجددًا.