# Zuordnung der Funktionen

Funktion möglich mit LR 60 und | GRL 600 CHV | Rotationslaser mit rotem Laserstrahl (600−800 nm)
--- | --- | ---
Ladezustandsanzeige des Rotationslasers | ● | −
Richtungsanzeigen für Position des Laserstrahls | ● | ●
Anzeige relative Höhe | ● | ●
Modus CenterFind | ● | −

Funktion möglich mit LR 65 G und | GRL 650 CHVG | Rotationslaser mit grünem Laserstrahl (500−570 nm)
--- | --- | ---
Ladezustandsanzeige des Rotationslasers | ● | −
Richtungsanzeigen für Position des Laserstrahls | ● | ●
Anzeige relative Höhe | ● | ●
Modus CenterFind | ● | −
Modus CenterLock | ● | −