# Bateria

## Wkładanie/wymiana baterii

Do zasilania odbiornika laserowego zaleca się używać baterii alkaliczno-manganowych.

1. Obrócić blokadę (67) pokrywy wnęki baterii w pozycję (np. za pomocą monety).
2. Otworzyć wnękę baterii (66) i włożyć baterie.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości, zgodnej ze schematem umieszczonym wewnątrz wnęki.

Baterie należy zawsze wymieniać w komplecie. Należy stosować tylko baterie tego samego producenta i o jednakowej pojemności.

1. Zamknąć pokrywę wnęki baterii (66) i obrócić blokadę (67) pokrywy wnęki baterii w pozycję .

Wskazanie naładowania baterii (r) wskazuje stan naładowania baterii odbiornika laserowego:

Wskazanie | Pojemność
--- | ---
| 50−100%
| 5−50%
| 2−5%
| 0−2%

- Jeżeli odbiornik laserowy nie będzie używany przez dłuższy, należy wyjąć z niego baterie. Baterie w odbiorniku laserowym, który jest przez dłuższy czas nieużywany, mogą ulec korozji.

## Wskazanie stanu naładowania lasera obrotowego

Wskazanie stanu naładowania (j) pokazuje stan naładowania akumulatora lub baterii lasera obrotowego, gdy laser obrotowy jest włączony oraz gdy odbiornik laserowy i laser obrotowy są ze sobą połączone przez Bluetooth®.

Wskazanie | Pojemność
--- | ---
| 60–100%
| 30–60%
| 5–30%
| 0–5%